Приказ Минтруда России от 02.12.2015 N 944н
"Об утверждении профессионального стандарта "Наладчик контрольно-измерительных вагонов железнодорожного транспорта"
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2015 N 40441)	
 Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru 

Дата сохранения: 26.01.2016 

Зарегистрировано в Минюсте России 31 декабря 2015 г. N 40441

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 2 декабря 2015 г. N 944н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
"НАЛАДЧИК КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ВАГОНОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА"

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266), приказываю:
Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Наладчик контрольно-измерительных вагонов железнодорожного транспорта".

Министр
М.А.ТОПИЛИН

Утвержден
приказом Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 2 декабря 2015 г. N 944н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

НАЛАДЧИК
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ВАГОНОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

	686	
	Регистрационный номер	

I. Общие сведения

Техническое обслуживание и ремонт оборудования контрольно-измерительных вагонов железнодорожного транспорта		17.030	
(наименование вида профессиональной деятельности)		Код	

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение технически исправного состояния оборудования контрольно-измерительных вагонов железнодорожного транспорта	

Группа занятий:

7232	Механики и ремонтники летательных аппаратов, судов и железнодорожного подвижного состава	-	-	
(код ОКЗ <1>)	(наименование)	(код ОКЗ)	(наименование)	

Отнесение к видам экономической деятельности:

52.21.13	Деятельность железнодорожной инфраструктуры	
(код ОКВЭД <2>)	(наименование вида экономической деятельности)	

II. Описание трудовых функций, входящих
в профессиональный стандарт (функциональная карта вида
профессиональной деятельности)

Обобщенные трудовые функции	Трудовые функции	
код	наименование	уровень квалификации	наименование	код	уровень (подуровень) квалификации	
A	Наладка, техническое обслуживание и ремонт оборудования контрольно-измерительных вагонов железнодорожного транспорта, кроме электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники	4	Наладка оборудования контрольно-измерительных вагонов железнодорожного транспорта, кроме электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники	A/01.4	4	
			Техническое обслуживание оборудования контрольно-измерительных вагонов железнодорожного транспорта, кроме электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники	A/02.4		
			Ремонт оборудования контрольно-измерительных вагонов железнодорожного транспорта, кроме электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники	A/03.4		
			Контроль работы оборудования контрольно-измерительных вагонов железнодорожного транспорта, кроме электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники	A/04.4		
B	Наладка, техническое обслуживание и ремонт электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники контрольно-измерительных вагонов	5	Наладка электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники контрольно-измерительных вагонов	B/01.5	5	
			Техническое обслуживание электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники контрольно-измерительных вагонов	B/02.5		
			Ремонт электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники контрольно-измерительных вагонов	B/03.5		
			Контроль работы электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники контрольно-измерительных вагонов	B/04.5		

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Наладка, техническое обслуживание и ремонт оборудования контрольно-измерительных вагонов железнодорожного транспорта, кроме электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники	Код	A	Уровень квалификации	4	

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Возможные наименования должностей, профессий	Наладчик контрольно-измерительных вагонов 6-го разряда	

Требования к образованию и обучению	Среднее общее образование
Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих	
Требования к опыту практической работы	-	
Особые условия допуска к работе	Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке <3>
Наличие удостоверения о группе электробезопасности не ниже третьей группы <4>	
Другие характеристики	Рекомендуется профессиональное обучение - программы повышения квалификации рабочих	

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности	
ОКЗ	7232	Механики и ремонтники летательных аппаратов, судов и железнодорожного подвижного состава	
ЕТКС <5>	-	Наладчик контрольно-измерительных вагонов	
ОКПДТР <6>	14917	Наладчик контрольно-измерительных вагонов	

3.1.1. Трудовая функция

Наименование	Наладка оборудования контрольно-измерительных вагонов железнодорожного транспорта, кроме электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники	Код	A/01.4	Уровень (подуровень) квалификации	4	

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Инструментальное выявление неисправностей оборудования контрольно-измерительных вагонов	
	Наладка оборудования контрольно-измерительных вагонов	
	Регулировка оборудования контрольно-измерительных вагонов	
	Ведение технической документации при наладке оборудования контрольно-измерительных вагонов, кроме электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники, в пределах выполняемых работ	
Необходимые умения	Безопасно выполнять наладку и регулировку контрольно-измерительной, регистрирующей аппаратуры, приборов, машин и механизмов, устройств и оснастки контрольно-измерительных вагонов	
	Визуально оценивать состояние деталей, инструмента, оборудования контрольно-измерительных вагонов при наладке оборудования контрольно-измерительных вагонов, кроме электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники, в пределах выполняемых работ	
	Читать кинематические и электрические схемы при наладке оборудования контрольно-измерительных вагонов, кроме электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники, в пределах выполняемых работ	
	Оформлять техническую документацию при наладке оборудования контрольно-измерительных вагонов, кроме электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники, в пределах выполняемых работ	
	Пользоваться средствами индивидуальной защиты при наладке оборудования контрольно-измерительных вагонов, кроме электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники, в пределах выполняемых работ	
	Безопасно пользоваться инструментами и приборами при наладке оборудования контрольно-измерительных вагонов, кроме электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники, в пределах выполняемых работ	
Необходимые знания	Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей	
	Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ в объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей	
	Устройство и правила эксплуатации контрольно-измерительных вагонов и их систем	
	Технология выполнения наладки и регулировки обслуживаемого оборудования, устройств и оснастки контрольно-измерительных вагонов	
	Кинематические и электрические схемы, конструкция и режимы работы оборудования, устройств и оснастки контрольно-измерительных вагонов	
	Способы выявления и устранения отступлений в содержании обслуживаемого оборудования, устройств и оснастки контрольно-измерительных вагонов	
	Требования к содержанию рабочего места	
	Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей	
	Правила электробезопасности в объеме, соответствующем квалификационной группе по электробезопасности	
	Порядок применения средств пожаротушения	
	Локальные нормативные акты по техническому обслуживанию и ремонту оборудования контрольно-измерительных вагонов железнодорожного транспорта в объеме, необходимом для выполнения работ	
Другие характеристики	-	

3.1.2. Трудовая функция

Наименование	Техническое обслуживание оборудования контрольно-измерительных вагонов железнодорожного транспорта, кроме электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники	Код	A/02.4	Уровень (подуровень) квалификации	4	

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Техническое обслуживание оборудования контрольно-измерительных вагонов	
	Инструментальное выявление неисправностей оборудования контрольно-измерительных вагонов	
	Ведение технической документации при техническом обслуживании оборудования контрольно-измерительных вагонов, кроме электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники, в пределах выполняемых работ	
Необходимые умения	Безопасно выполнять техническое обслуживание контрольно-измерительной, регистрирующей аппаратуры, приборов, машин и механизмов, устройств и оснастки контрольно-измерительных вагонов	
	Безопасно производить юстировку механизмов при техническом обслуживании оборудования контрольно-измерительных вагонов, кроме электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники, в пределах выполняемых работ	
	Безопасно выполнять подключение контрольно-измерительного вагона к источнику внешнего питания при техническом обслуживании оборудования контрольно-измерительных вагонов, кроме электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники, в пределах выполняемых работ	
	Применять средства индивидуальной защиты при техническом обслуживании оборудования контрольно-измерительных вагонов, кроме электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники, в пределах выполняемых работ	
	Визуально оценивать состояние деталей, инструмента, оборудования контрольно-измерительных вагонов	
	Читать кинематические и электрические схемы при техническом обслуживании оборудования контрольно-измерительных вагонов, кроме электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники, в пределах выполняемых работ	
	Оформлять техническую документацию	
	Безопасно пользоваться инструментами и приборами при техническом обслуживании оборудования контрольно-измерительных вагонов, кроме электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники, в пределах выполняемых работ	
Необходимые знания	Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей	
	Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ в объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей	
	Устройство и правила эксплуатации контрольно-измерительных вагонов и их систем	
	Правила содержания обслуживаемого оборудования, различных устройств и оснастки контрольно-измерительных вагонов	
	Порядок, сроки и технология проведения технического обслуживания оборудования, различных устройств и оснастки контрольно-измерительных вагонов	
	Правила и способы выявления неисправностей обслуживаемого оборудования, различных устройств и оснастки контрольно-измерительных вагонов	
	Порядок подключения контрольно-измерительного вагона к внешнему источнику питания	
	Кинематические и электрические схемы, конструкция и режимы работы обслуживаемого оборудования, различных устройств и оснастки контрольно-измерительных вагонов	
	Нормы расхода материалов и запасных частей	
	Требования к содержанию рабочего места	
	Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей	
	Порядок применения средств пожаротушения	
	Правила электробезопасности в объеме, соответствующем квалификационной группе по электробезопасности	
	Локальные нормативные акты по техническому обслуживанию и ремонту оборудования контрольно-измерительных вагонов железнодорожного транспорта в объеме, необходимом для выполнения работ	
Другие характеристики	-	

3.1.3. Трудовая функция

Наименование	Ремонт оборудования контрольно-измерительных вагонов железнодорожного транспорта, кроме электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники	Код	A/03.4	Уровень (подуровень) квалификации	4	

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Инструментальное выявление неисправностей оборудования контрольно-измерительных вагонов	
	Ремонт оборудования контрольно-измерительных вагонов	
	Ведение технической документации при ремонте оборудования контрольно-измерительных вагонов, кроме электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники, в пределах выполняемых работ	
Необходимые умения	Безопасно выполнять ремонт контрольно-измерительной, регистрирующей аппаратуры, приборов, машин и механизмов, устройств и оснастки контрольно-измерительных вагонов	
	Принимать решения по замене неисправных деталей, инструмента, оборудования при ремонте оборудования контрольно-измерительных вагонов, кроме электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники, в пределах выполняемых работ	
	Визуально оценивать состояние деталей, инструмента, оборудования контрольно-измерительных вагонов	
	Читать кинематические и электрические схемы при ремонте оборудования контрольно-измерительных вагонов, кроме электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники, в пределах выполняемых работ	
	Применять средства индивидуальной защиты при ремонте оборудования контрольно-измерительных вагонов, кроме электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники, в пределах выполняемых работ	
	Оформлять техническую документацию	
	Безопасно пользоваться инструментами и приборами при ремонте оборудования контрольно-измерительных вагонов, кроме электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники, в пределах выполняемых работ	
Необходимые знания	Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей	
	Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ в объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей	
	Устройство и правила эксплуатации контрольно-измерительных вагонов и их систем	
	Технология ремонта оборудования контрольно-измерительных вагонов	
	Технология и сроки проведения всех видов ремонтов аппаратуры, приборов, различных устройств и оснастки контрольно-измерительных вагонов	
	Правила и способы выявления неисправностей аппаратуры, приборов, различных устройств и оснастки контрольно-измерительных вагонов	
	Кинематические и электрические схемы, конструкция и режимы работы аппаратуры, приборов, различных устройств и оснастки контрольно-измерительных вагонов	
	Нормы расхода материалов и запасных частей	
	Требования к содержанию рабочего места	
	Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей	
	Правила электробезопасности в объеме, соответствующем квалификационной группе по электробезопасности	
	Порядок применения средств пожаротушения	
	Локальные нормативные акты по техническому обслуживанию и ремонту оборудования контрольно-измерительных вагонов железнодорожного транспорта в объеме, необходимом для выполнения работ	
Другие характеристики	-	

3.1.4. Трудовая функция

Наименование	Контроль работы оборудования контрольно-измерительных вагонов железнодорожного транспорта, кроме электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники	Код	A/04.4	Уровень (подуровень) квалификации	4	

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Выявление неисправностей в работе оборудования, приборов и устройств контрольно-измерительных вагонов при проведении контроля работы оборудования контрольно-измерительных вагонов	
	Устранение неисправностей, возникающих в процессе работы оборудования, приборов и устройств контрольно-измерительного вагона при проведении контроля работы оборудования контрольно-измерительных вагонов	
	Ведение технической документации при проведении контроля работы оборудования контрольно-измерительных вагонов, кроме электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники, в пределах выполняемых работ	
Необходимые умения	Визуально оценивать состояние деталей, инструмента, оборудования контрольно-измерительных вагонов при проведении контроля работы оборудования контрольно-измерительных вагонов, кроме электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники, в пределах выполняемых работ	
	Читать записи регистраторов результатов контроля при проведении контроля работы оборудования контрольно-измерительных вагонов, кроме электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники, в пределах выполняемых работ	
	Читать кинематические и электрические схемы при проведении контроля работы оборудования контрольно-измерительных вагонов, кроме электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники, в пределах выполняемых работ	
	Оформлять техническую документацию при проведении контроля работы оборудования контрольно-измерительных вагонов, кроме электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники, в пределах выполняемых работ	
	Применять средства индивидуальной защиты при проведении контроля работы оборудования контрольно-измерительных вагонов, кроме электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники, в пределах выполняемых работ	
Необходимые знания	Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей	
	Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ в объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей	
	Технология контроля работы оборудования контрольно-измерительных вагонов	
	Устройство и правила эксплуатации контрольно-измерительных вагонов и их систем	
	Правила и способы выявления неисправностей, обслуживания и ремонта оборудования, различных устройств и оснастки контрольно-измерительных вагонов	
	Режимы работы обслуживаемого оборудования, различных устройств и оснастки контрольно-измерительных вагонов	
	Требования к содержанию рабочего места	
	Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей	
	Правила электробезопасности в объеме, соответствующем квалификационной группе по электробезопасности	
	Порядок применения средств пожаротушения	
	Локальные нормативные акты по техническому обслуживанию и ремонту оборудования контрольно-измерительных вагонов железнодорожного транспорта в объеме, необходимом для выполнения работ	
Другие характеристики	-	

3.2. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Наладка, техническое обслуживание и ремонт электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники контрольно-измерительных вагонов	Код	B	Уровень квалификации	5	

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Возможные наименования должностей, профессий	Наладчик контрольно-измерительных вагонов 7-го разряда	

Требования к образованию и обучению	Среднее общее образование
Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих
Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих	
Требования к опыту практической работы	-	
Особые условия допуска к работе	Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке
Наличие удостоверения о группе электробезопасности не ниже второй группы	
Другие характеристики	Рекомендуется профессиональное обучение - программы повышения квалификации рабочих	

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности	
ОКЗ	7232	Механики и ремонтники летательных аппаратов, судов и железнодорожного подвижного состава	
ЕТКС	-	Наладчик контрольно-измерительных вагонов	
ОКПДТР	14917	Наладчик контрольно-измерительных вагонов	
ОКСО <7>	190605	Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)	

3.2.1. Трудовая функция

Наименование	Наладка электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники контрольно-измерительных вагонов	Код	B/01.5	Уровень (подуровень) квалификации	5	

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Инструментальное выявление отступлений в содержании электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники	
	Наладка электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники контрольно-измерительных вагонов	
	Регулировка электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники контрольно-измерительных вагонов	
	Ведение технической документации при наладке электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники в пределах выполняемых работ	
Необходимые умения	Безопасно выполнять наладку и регулировку электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники	
	Визуально оценивать состояние деталей, инструмента, оборудования при наладке электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники	
	Применять средства индивидуальной защиты при наладке электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники	
	Оформлять техническую документацию при наладке электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники	
	Безопасно пользоваться инструментами и приборами при наладке электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники	
	Читать кинематические и электрические схемы при наладке электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники	
Необходимые знания	Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей	
	Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ в объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей	
	Устройство и правила эксплуатации контрольно-измерительных вагонов, их систем и компьютерной техники	
	Технология выполнения наладки, регулировки электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники контрольно-измерительного вагона	
	Кинематические и электрические схемы, конструкция и режимы работы электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники контрольно-измерительного вагона	
	Способы выявления и устранения неисправностей электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники контрольно-измерительного вагона	
	Порядок содержания и требования к содержанию рабочего места	
	Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей	
	Правила электробезопасности в объеме, соответствующем квалификационной группе по электробезопасности	
	Порядок применения средств пожаротушения	
	Локальные нормативные акты по техническому обслуживанию и ремонту оборудования контрольно-измерительных вагонов железнодорожного транспорта в объеме, необходимом для выполнения работ	
Другие характеристики	-	

3.2.2. Трудовая функция

Наименование	Техническое обслуживание электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники контрольно-измерительных вагонов	Код	B/02.5	Уровень (подуровень) квалификации	5	

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Инструментальное выявление неисправностей электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники	
	Техническое обслуживание электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники контрольно-измерительных вагонов	
	Ведение технической документации для проведения технического обслуживания электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники в пределах выполняемых работ	
Необходимые умения	Безопасно выполнять техническое обслуживание электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники	
	Безопасно выполнять подключение контрольно-измерительного вагона к источнику внешнего питания при проведении технического обслуживания электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники	
	Безопасно производить юстировку механизмов при проведении технического обслуживания электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники	
	Визуально оценивать состояние деталей, инструмента, оборудования при проведении технического обслуживания электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники	
	Читать кинематические и электрические схемы при проведении технического обслуживания электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники	
	Применять средства индивидуальной защиты при проведении технического обслуживания электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники	
	Безопасно пользоваться инструментами и приборами при проведении технического обслуживания электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники	
	Оформлять техническую документацию по проведению технического обслуживания электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники	
Необходимые знания	Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей	
	Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ в объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей	
	Устройство и правила эксплуатации контрольно-измерительных вагонов, их систем и компьютерной техники	
	Технология технического обслуживания электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники контрольно-измерительного вагона	
	Правила содержания электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники контрольно-измерительного вагона	
	Правила и способы выявления неисправностей, выполнения обслуживания электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники контрольно-измерительного вагона	
	Порядок подключения контрольно-измерительного вагона к внешнему источнику питания	
	Кинематические и электрические схемы, конструкция и режимы работы электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники контрольно-измерительного вагона	
	Порядок содержания и требования к содержанию рабочего места	
	Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей	
	Правила электробезопасности в объеме, соответствующем квалификационной группе по электробезопасности	
	Порядок применения средств пожаротушения	
	Локальные нормативные акты по техническому обслуживанию и ремонту оборудования контрольно-измерительных вагонов железнодорожного транспорта в объеме, необходимом для выполнения работ	
Другие характеристики	-	

3.2.3. Трудовая функция

Наименование	Ремонт электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники контрольно-измерительных вагонов	Код	B/03.5	Уровень (подуровень) квалификации	5	

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Инструментальное выявление неисправностей электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники	
	Ремонт электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники контрольно-измерительных вагонов	
	Ведение технической документации при ремонте электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники в пределах выполняемых работ	
Необходимые умения	Безопасно выполнять ремонт электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники	
	Принимать решения по замене неисправных деталей, инструмента, оборудования при ремонте электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники	
	Безопасно производить юстировку механизмов при ремонте электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники	
	Оформлять техническую документацию по ремонту электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники	
	Применять средства индивидуальной защиты при ремонте электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники	
	Визуально оценивать состояние деталей, инструмента, оборудования при ремонте электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники	
	Безопасно пользоваться инструментами и приборами при ремонте электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники	
	Читать кинематические и электрические схемы при ремонте электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники	
	Оценивать работу аппаратуры, измерительного оборудования и электрооборудования, ходовых частей контрольно-измерительного вагона при контроле железнодорожного пути и следовании в транспортном положении	
Необходимые знания	Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей	
	Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ в объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей	
	Устройство и правила эксплуатации контрольно-измерительных вагонов, их систем и компьютерной техники	
	Технология выполнения ремонта электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники контрольно-измерительного вагона	
	Порядок и сроки проведения ремонтов электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники контрольно-измерительного вагона	
	Правила и способы выявления неисправностей электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники контрольно-измерительного вагона	
	Кинематические и электрические схемы, конструкция и режимы работы электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники контрольно-измерительного вагона	
	Нормы расхода материалов и запасных частей	
	Порядок содержания и требования к содержанию рабочего места	
	Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей	
	Правила электробезопасности в объеме, соответствующем квалификационной группе по электробезопасности	
	Порядок применения средств пожаротушения	
	Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников железнодорожного транспорта, связанных с движением поездов	
	Локальные нормативные акты по техническому обслуживанию и ремонту оборудования контрольно-измерительных вагонов железнодорожного транспорта в объеме, необходимом для выполнения работ	
Другие характеристики	-	

3.2.4. Трудовая функция

Наименование	Контроль работы электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники контрольно-измерительных вагонов	Код	B/04.5	Уровень (подуровень) квалификации	5	

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Выявление неисправностей в работе электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники контрольно-измерительных вагонов при проведении контроля электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры	
	Устранение неисправностей, возникающих в процессе работы электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники, при проведении контроля электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры	
	Ведение технической документации по проведению контроля электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники в пределах выполняемых работ	
Необходимые умения	Оформлять техническую документацию по проведению контроля электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники	
	Применять средства индивидуальной защиты при проведении контроля электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники	
	Визуально оценивать состояние деталей, инструмента, оборудования при проведении контроля электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники	
	Читать записи регистраторов результатов контроля при проведении контроля электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники	
	Читать кинематические и электрические схемы при проведении контроля электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники	
	Оценивать работу аппаратуры и компьютерной техники контрольно-измерительного вагона при контроле железнодорожного пути и следовании в транспортном положении	
Необходимые знания	Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей	
	Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ в объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей	
	Порядок контроля работы электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники контрольно-измерительных вагонов	
	Устройство и правила эксплуатации контрольно-измерительных вагонов и их систем	
	Правила и способы выявления неисправностей, обслуживания и ремонта электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники контрольно-измерительного вагона	
	Режимы работы электронно-акустической, микропроцессорной аппаратуры, компьютерной техники контрольно-измерительного вагона	
	Требования к содержанию рабочего места	
	Требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей	
	Правила электробезопасности в объеме, соответствующем квалификационной группе по электробезопасности	
	Порядок применения средств пожаротушения	
	Локальные нормативные акты по техническому обслуживанию и ремонту оборудования контрольно-измерительных вагонов железнодорожного транспорта в объеме, необходимом для выполнения работ	
Другие характеристики	-	

IV. Сведения об организациях - разработчиках
профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Центр организации труда и проектирования экономических нормативов - филиал ОАО "РЖД", город Москва	
Директор центра	Семерова Татьяна Георгиевна	

4.2. Наименования организаций-разработчиков

1.	Департамент по организации, оплате и мотивации труда ОАО "РЖД", город Москва	
2.	Департамент управления персоналом ОАО "РЖД", город Москва	

--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор занятий.
<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
<3> Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 169; 2015, N 29, ст. 4373); постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 1999 г. N 1020 "Об утверждении перечня профессий и должностей работников, обеспечивающих движение поездов, подлежащих обязательным предварительным, при поступлении на работу, и периодическим медицинским осмотрам" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 37, ст. 4506).
<4> Приказ Минтруда России от 24 июля 2013 г. N 328н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2013 г., регистрационный N 30593).
<5> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 52, раздел "Железнодорожный транспорт".
<6> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.
<7> Общероссийский классификатор специальностей по образованию.