Приказ Минтруда России от 02.12.2015 N 946н
"Об утверждении профессионального стандарта "Шихтовщик"
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2015 N 40442)	
 Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru 

Дата сохранения: 26.01.2016 

Зарегистрировано в Минюсте России 31 декабря 2015 г. N 40442

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 2 декабря 2015 г. N 946н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА "ШИХТОВЩИК"

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266), приказываю:
Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Шихтовщик".

Министр
М.А.ТОПИЛИН

Утвержден
приказом Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 2 декабря 2015 г. N 946н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

ШИХТОВЩИК

	636	
	Регистрационный номер	

I. Общие сведения

Шихтоподготовка в цветной металлургии		27.037	
(наименование вида профессиональной деятельности)		Код	

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Подготовка шихтовых материалов для плавильных печей	

Группа занятий:

8112	Операторы, аппаратчики и машинисты установок по обработке руды и обогатительного оборудования	-	-	
(код ОКЗ <1>)	(наименование)	(код ОКЗ)	(наименование)	

Отнесение к видам экономической деятельности:

24.43	Производство свинца, цинка и олова	
24.44	Производство меди	
24.45	Производство прочих цветных металлов	
(код ОКВЭД <2>)	(наименование вида экономической деятельности)	

II. Описание трудовых функций, входящих
в профессиональный стандарт (функциональная карта вида
профессиональной деятельности)

Обобщенные трудовые функции	Трудовые функции	
код	наименование	уровень квалификации	наименование	код	уровень (подуровень) квалификации	
A	Выполнение подготовительных работ к шихтоподготовке	2	Техническое обслуживание оборудования и механизмов цеха шихтоподготовки	A/01.2	2	
			Приемка материалов для шихтоподготовки	A/02.2		
B	Ведение технологических процессов приготовления шихты	3	Шихтоподготовка первичных сырьевых материалов	B/01.3	3	
			Шихтоподготовка оборотных, вторичных материалов и отходов	B/02.3		

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Выполнение подготовительных работ к шихтоподготовке	Код	A	Уровень квалификации	2	

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Возможные наименования должностей, профессий	Шихтовщик 2-го разряда	

Требования к образованию и обучению	Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих	
Требования к опыту практической работы	-	
Особые условия допуска к работе	Лица не моложе 18 лет <3>
Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, стажировки и проверки знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследовании) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации <4>
Наличие удостоверений:
- стропальщика и на право работы с грузоподъемными сооружениями <5>
- о допуске к работе с электроустановками напряжением до 1000 В <6>	
Другие характеристики	-	

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности	
ОКЗ	8112	Операторы, аппаратчики и машинисты установок по обработке руды и обогатительного оборудования	
ЕТКС	§ 124 <7>	Шихтовщик 2-го разряда	
	§ 162 <8>	Шихтовщик 2-го разряда	
ОКПДТР <9>	19613	Шихтовщик	

3.1.1. Трудовая функция

Наименование	Техническое обслуживание оборудования и механизмов цеха шихтоподготовки	Код	A/01.2	Уровень (подуровень) квалификации	2	

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о сменном производственном задании, состоянии обслуживаемого оборудования, узлов и механизмов шихтоподготовки, неисправностях, обнаруженных во время работы предыдущей смены, и мерах, принятых для их устранения	
	Проверка состояния ограждений, проходов, дверей, воздуховодов, аспирационных и вентиляционных систем, исправности средств индивидуальной защиты, блокировок производственной связи, сигнализации, аварийного инструмента, противопожарного оборудования цеха шихтоподготовки	
	Проверка работоспособности систем контроля и автоматического регулирования процессов дозирования компонентов	
	Проверка работоспособности затворов приемных, дозировочных бункеров, механизмов конвейерного хозяйства, вспомогательного оборудования, наличия и исправности инструмента, специальных приспособлений для первичной обработки и шихтовки материалов	
	Техническое обслуживание транспортно-питательных, загрузочных механизмов, дозировочных бункеров, накопительных бункеров (применительно к цеху брикетирования), сборных конвейеров, электрических тележек	
	Устранение своими силами мелких неисправностей оборудования при их обнаружении или вызов при необходимости персонала ремонтных служб	
	Подготовка к работе инструмента, приспособлений и оснастки, свободных емкостей, необходимых для выполнения производственных функций	
	Уборка пыли и просыпей на основных рабочих местах в зоне обслуживания	
	Очистка оборудования цеха шихтоподготовки	
	Подготовка к ремонтам и приемка оборудования цеха шихтоподготовки после выполнения ремонтов	
	Выполнение вспомогательных операций при ремонте обслуживаемого оборудования	
	Ведение агрегатного журнала и учетной документации шихтовщика	
Необходимые умения	Визуально выявлять неисправности технологического оборудования, механизмов, оснастки, инструментов применяемых на всех участках и стадиях шихтоподготовки	
	Производить регламентные работы по текущему техническому обслуживанию используемого оборудования, механизмов, оснастки, инструментов	
	Производить регулировку транспортно-питательных, загрузочных механизмов и дозировочных устройств	
	Применять вспомогательные устройства и приспособлениями для безопасной чистки бункеров и загрузочных устройств	
	Определять работоспособность блокировок, производственной сигнализации и средств связи	
	Применять условные знаки и радиосвязь для подачи команд машинисту крана	
	Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом	
	Пользоваться программным обеспечением участка подготовки шихты	
Необходимые знания	Устройство, принцип работы и правила эксплуатации основного и вспомогательного оборудования цеха шихтоподготовки	
	Правила ведения работ по подготовке и техническому обслуживанию применяемых в цехе шихтоподготовки оборудования, бункерного и конвейерного хозяйства, механизмов, оснастки, инструментов, подъемных сооружений и погрузочной техники	
	Способы, порядок, периодичность проверки исправности и работоспособности блокировок механизмов, средств индивидуальной и коллективной защиты, производственной сигнализации и средств связи	
	Порядок проверки готовности к работе и правила обслуживания систем контроля и автоматического регулирования процессов дозирования компонентов	
	Графики и точки смазки применяемого оборудования и механизмов цеха шихтоподготовки	
	Типовые причины возникновения неисправностей оборудования и механизмов цеха шихтоподготовки, способы их предупреждения и устранения	
	Правила строповки и транспортировки изложниц, шлаковых чаш со шлаком, конвертерных тележек, контейнеров и коробов подъемными сооружениями	
	Требования бирочной системы и нарядов-допусков цеха шихтоподготовки	
	План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий цеха шихтоподготовки	
	Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности цеха шихтоподготовки	
	Программное обеспечение рабочего места шихтовщика	
Другие характеристики	-	

3.1.2. Трудовая функция

Наименование	Приемка материалов для шихтоподготовки	Код	A/02.2	Уровень (подуровень) квалификации	2	

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о сменном производственном задании, состоянии складских остатков	
	Выгрузка из вагонов, платформ и думпкаров рудных, флюсовых, вспомогательных материалов	
	Приемка по качеству и количеству исходных материалов (компонентов) шихты: первичных (рудного сырья, концентрата, кварца, флюсовых, присадочных материалов); вторичных (лома, пыли техно-энергетических и газоочистительных агрегатов печей); оборотных (шлаков металлургических печей); отходов производства (выломок металлургических печей, печей производства гранул и отливки изложниц)	
	Складирование исходных материалов (компонентов) шихты по сортам и наименованиям на площадки, в отсеки и бункеры	
	Контроль состояния шихты по внешним признакам (влажность, дисперсный состав, наличие посторонних включений)	
	Отбор проб для контроля химического и гранулометрического состава и первичного и вторичного сырья и оборотных материалов	
	Радиометрический контроль привозного вторичного сырья	
	Сверка количества и качества поступивших материалов по сопроводительным документам	
	Выгрузка шлаковых чаш со шлаком	
	Затаривание пыли техно-энергетических агрегатов и газоочистки плавильного цеха	
	Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места шихтовщика	
Необходимые умения	Выявлять отклонения текущих параметров технологических процессов выгрузки привозных первичных шихтовых материалов и их раздельного складирования, разбивки и сортировки шлака, погрузо-разгрузочной техники и передаточных механизмов	
	Визуально оценивать состояние запасов по количеству и ассортименту шихтовых компонентов для обеспечения бесперебойного обеспечения металлургического производства шихтой заданного состава	
	Регулировать параметры и производительность транспортно-питательных, загрузочных механизмов и дозировочных устройств	
	Вести первичную обработку и адресное складирование сыпучих, кусковых, крупногабаритных материалов	
	Отбирать представительные пробы поступающих шихтовых и флюсовых материалов	
	Визуально оценивать качество поступающих материалов	
	Пользоваться программным обеспечением рабочего места шихтовщика	
Необходимые знания	Порядок и правила учета поступающих шихтовых, флюсовых и присадочных материалов	
	Расположение и емкость отсеков, бункеров и других загрузочных устройств шихтовых материалов	
	Виды, свойства и назначение шихтовых материалов, применяемых для выплавки металла	
	Правила складирования и хранения шихтовых, флюсовых и присадочных материалов, их расположение в бункерах и на шихтовом дворе	
	Требования, предъявляемые к качеству, химическому и гранулометрическому составу, параметрам влажности шихтуемых материалов	
	Схемы движения шихтовых материалов	
	Вредные примеси в шихте и их влияние на качество шихты	
	Внешние признаки различных видов перерабатываемых шихтовых материалов	
	Рациональные способы разделки шихтовых материалов	
	Способы определения составных частей шихты по внешним признакам и основные требования, предъявляемые к их качеству	
	Правила строповки и транспортировки изложниц, шлаковых чаш со шлаком, конвертерных тележек, контейнеров и коробов подъемными сооружениями	
	Требования бирочной системы и нарядов-допусков цеха шихтоподготовки	
	План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий цеха шихтоподготовки	
	Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности цеха шихтоподготовки	
	Программное обеспечение процесса рабочего места шихтовщика	
	Правила строповки и транспортировки изложниц, шлаковых чаш со шлаком, конвертерных тележек, контейнеров и коробов подъемными сооружениями	
Другие характеристики	-	

3.2. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Ведение технологических процессов приготовления шихты	Код	B	Уровень квалификации	3	

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Возможные наименования должностей, профессий	Шихтовщик 3-го разряда
Шихтовщик 4-го разряда	

Требования к образованию и обучению	Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих	
Требования к опыту практической работы	Не менее шести месяцев работы шихтовщиком 2-го разряда	
Особые условия допуска к работе	Лица не моложе 18 лет
Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, стажировки и проверки знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
Наличие удостоверений:
- стропальщика и на право работы с грузоподъемными сооружениями
- о допуске к работе с электроустановками напряжением до 1000 В	
Другие характеристики	-	

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности	
ОКЗ	8112	Операторы, аппаратчики и машинисты установок по обработке руды и обогатительного оборудования	
ЕТКС	§ 125	Шихтовщик 3-го разряда	
	§ 163	Шихтовщик 3-го разряда	
	§ 164	Шихтовщик 4-го разряда	
ОКПДТР	19613	Шихтовщик	

3.2.1. Трудовая функция

Наименование	Шихтоподготовка первичных сырьевых материалов	Код	B/01.3	Уровень (подуровень) квалификации	3	

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о сменном производственном задании, параметрах технологического процесса, неполадках в работе обслуживаемого оборудования цеха шихтоподготовки и принятых мерах по их устранению	
	Контроль состояния ограждений и исправности блокировок механизмов, производственной сигнализации, средств связи и индивидуальной защиты	
	Проверка работоспособности механизмов и вспомогательного оборудования, наличия и исправности инструмента, специальных приспособлений для первичной обработки и шихтовки материалов	
	Рассортировка грохочением, классификацией шихтовых материалов по крупности	
	Дробление, измельчение кусковых материалов до заданных размеров	
	Ведение процесса дозирования, смешения и усреднения материалов на основе расчета шихты и пропорций, установленных производственным графиком	
	Управление оборудованием дозировки и шихтовки с обеспечением скоординированности их работы	
	Подготовка шихты заданного состава методом послойного формирования штабелей из заданных компонентов шихты (руды, концентрат, промпродукты, шлакообразующие, флюсовые, вторичные и оборотные материалы)	
	Сушка и грануляция шихты при наличии технологических требований	
	Контроль равномерности подачи шихтовых материалов и своевременной отгрузки готовой шихты шихтопогрузочной машиной	
	Подготовка шихты заданного состава методом перемешивания и усреднения в жидкой среде с последующей концентрацией, филиацией, сушкой и окатыванием (грануляцией) с добавлением измельченных шлакообразующих (плавиковый шпат, известняк, кварц), флюсовых и присадочных материалов при наличии соответствующих технологических требований	
	Контроль качества сырья и установленной влажности шихты	
	Отбор проб шихты	
	Доведение влажности шихты до требуемого уровня в сушильных печах	
	Отгрузка готовой шихты, флюсовых, присадочных материалов на рабочую площадку плавильных печей или в агломерационный цех (цех брикетирования)	
	Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места шихтовщика	
Необходимые умения	Контролировать (визуально и с применением приборов) нормативный уровень запасов шихтовых компонентов для бесперебойного обеспечения металлургического производства шихтой, флюсовыми и присадочными материалами	
	Определять работоспособность и готовность оборудования, механизмов, устройств и оснастки, используемых при шихтовке и отгрузке готового материала	
	Отбирать представительные (репрезентативные) пробы поступающих на шихтовку исходных материалов и готовой шихты	
	Визуально и по результатам лабораторных анализов оценивать качество шихты, флюсовых и присадочных материалов	
	Рассчитывать необходимый состав шихты	
	Задавать режимы дозировок шихтовых компонентов	
	Регулировать режимы работы транспортно-питательных, скреперных и загрузочных механизмов	
	Управлять процессом сушки шихты	
	Производить проверки работоспособности блокировок, производственной сигнализации и средств связи	
	Применять условные знаки и радиосвязь для подачи команд машинисту крана	
	Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом	
	Пользоваться программным обеспечением рабочего места шихтовщика	
Необходимые знания	Устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации, основного и вспомогательного оборудования, сооружений и устройств, погрузочно-разгрузочных механизмов, блокирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, систем аварийной сигнализации, приспособлений и оснастки	
	Химический состав, назначение и особенности применения шихтовых материалов в металлургическом производстве	
	Требования, предъявляемые к химическому и гранулометрическому составу, параметрам влажности и температуры отгружаемой шихты и материалов	
	Расположение и емкость отсеков, бункеров и других загрузочных устройств	
	Требования, предъявляемые к качеству шихтуемых материалов	
	Порядок и правила ведения работ по подготовке шихтовых, флюсовых и присадочных материалов к плавке	
	Способы расчета заданного состава шихты	
	Очередность подачи компонентов шихты в смесительные бегуны и мешалки	
	Физические и химические свойства компонентов шихты и их назначение	
	Вредные примеси в шихте и их влияние на качество шихты	
	Внешние признаки различных видов перерабатываемых материалов	
	Схемы движения шихтовых материалов	
	Технологические регламенты применения грузоподъемных сооружений	
	Правила складирования и хранения шихтовых, флюсовых и присадочных материалов	
	Правила строповки и транспортировки контейнеров и коробов подъемными сооружениями	
	Требования бирочной системы и нарядов-допусков цеха шихтоподготовки	
	План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий цеха шихтоподготовки	
	Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности цеха шихтоподготовки	
	Программное обеспечение рабочего места шихтовщика	
Другие характеристики	-	

3.2.2. Трудовая функция

Наименование	Шихтоподготовка оборотных, вторичных материалов и отходов	Код	B/02.3	Уровень (подуровень) квалификации	3	

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о сменном производственном задании, неполадках в работе обслуживаемого оборудования шихтоподготовки и принятых мерах по их устранению	
	Контроль состояния ограждений и исправности блокировок механизмов, производственной сигнализации и средств связи, средств индивидуальной защиты	
	Проверка работоспособности механизмов и вспомогательного оборудования для первичной обработки и подготовки материалов	
	Приемка шлака металлургического передела	
	Разбивка слитков шлака металлургического передела клин-бабой до заданной крупности с последующей выборкой меди	
	Рассортировка разбитого шлакового материала вручную на шлаковую и металлсодержащую составляющие	
	Рассортировка металлсодержащих шихтовых материалов по крупности	
	Дробление (измельчение) кусковых материалов шлаков анодного передела, печей производства гранул и отливки изложниц, выломок анодных печей, строительного боя электролизного цеха до размера, требуемого для подачи в дозировочные устройства	
	Затаривание пыли техно-энергетических агрегатов металлургического производства в емкости для последующего использования при шихтовке	
	Подача шихтовых материалов, полученных от переработки вторичного, оборотного материала и отходов, на формирование готовой шихты	
	Контроль наполнения приемных и накопительных бункеров шихтой, брикетом	
	Погрузка брикетов в вагонеточный состав для отправки в металлургические печи и/или в автомобильный транспорт для доставки на промежуточное место складирования	
	Ведение агрегатного журнала и учетной документации	
Необходимые умения	Контролировать нормативный уровень запасов шихтовых компонентов для бесперебойного обеспечения металлургического производства шихтой, флюсовыми и присадочными материалами	
	Определять визуально или с использованием приборов работоспособность и готовность оборудования, механизмов, устройств и оснастки, используемых при шихтовке и отгрузке готового материала	
	Регулировать работу оборудования и механизмов для дробления и измельчения шлаков, оборотов и отходов металлургического производства	
	Селектировать дробленный материала по содержанию в нем металла и крупности	
	Отбирать представительные (репрезентативные) пробы поступающих и подготовленных к шихтовке материалов	
	Визуально и по результатам лабораторных анализов контролировать качество шихты, флюсовых и присадочных материалов	
	Управлять специализированным оборудованием для разделки шлаков, скреперными и загрузочными механизмами	
	Применять условные знаки и радиосвязь для подачи команд машинисту крана	
	Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом	
	Пользоваться программным обеспечением рабочего места шихтовщика	
Необходимые знания	Устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации основного и вспомогательного оборудования, сооружений и устройств, погрузочно-разгрузочных механизмов, блокирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, систем аварийной сигнализации, приспособлений и оснастки цеха шихтоподготовки	
	Расположение и емкость отсеков, бункеров и других загрузочных устройств цеха шихтоподготовки	
	Производственно-техническая, технологическая инструкции шихтоподготовки	
	Требования, предъявляемые к качеству шихтуемых материалов	
	Порядок и правила ведения работ по переработке, подготовке шихтовых, флюсовых и присадочных материалов к плавке	
	Физические и химические свойства компонентов шихты и их назначение	
	Вредные примеси в шихте и их влияние на качество шихты	
	Внешние признаки различных видов перерабатываемых материалов	
	Схемы движения шихтовых материалов	
	Технологические регламенты применения грузоподъемных сооружений	
	Способы, порядок, периодичность проверки исправности и работоспособности блокировок механизмов, средств индивидуальной и коллективной защиты, производственной сигнализации и средств связи	
	Правила строповки и транспортировки изложниц, шлаковых чаш со шлаком, конвертерных тележек, контейнеров и коробов подъемными сооружениями	
	Требования бирочной системы и нарядов-допусков цеха шихтоподготовки	
	План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий цеха шихтоподготовки	
	Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности цеха шихтоподготовки	
	Программное обеспечение процесса рабочего места шихтовщика	
Другие характеристики	-	

IV. Сведения об организациях - разработчиках
профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Российский союз промышленников и предпринимателей, город Москва	
Исполнительный вице-президент	Кузьмин Дмитрий Владимирович	

4.2. Наименования организаций-разработчиков

1	ОАО "Святогор", город Красноуральск, Свердловская область	
2	ООО "Консультационно-аналитический центр "ЦНОТОРГМЕТ", город Москва	
3	ООО "Корпорация Чермет", город Москва	
4	ООО "Медногорский медно-серный комбинат", город Медногорск, Оренбургская область	
5	ООО "УГМК - Холдинг", город Верхняя Пышма, Свердловская область	
6	ПАО "ГМК "Норильский никель", город Норильск, Красноярский край	
7	ФГАОУ ВПО НИТУ "МИСиС", город Москва	

--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор занятий.
<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
<3> Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. N 163 "Об утверждении перечня тяжелых работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 10, ст. 1131; 2001, N 26, ст. 26, ст. 2685; 2011, N 26, ст. 3803).
<4> Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35848).
<5> Приказ Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г. N 533 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., регистрационный N 30992).
<6> Приказ Минэнерго России от 13 января 2003 г. N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" (зарегистрирован Минюстом России 22 января 2003 г., регистрационный N 4145).
<7> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 7, раздел "Общие профессии черной металлургии".
<8> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 2, часть 1, раздел "Литейные работы".
<9> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.