Приказ Минтруда России от 02.12.2015 N 949н
"Об утверждении профессионального стандарта "Печевой на вельцпечах"
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2015 N 40425)	
 Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru 

Дата сохранения: 22.01.2016 

Зарегистрировано в Минюсте России 31 декабря 2015 г. N 40425

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 2 декабря 2015 г. N 949н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
"ПЕЧЕВОЙ НА ВЕЛЬЦПЕЧАХ"

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266), приказываю:
Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Печевой на вельцпечах".

Министр
М.А.ТОПИЛИН

Утвержден
приказом Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 2 декабря 2015 г. N 949н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

ПЕЧЕВОЙ НА ВЕЛЬЦПЕЧАХ

	638	
	Регистрационный номер	

I. Общие сведения

Ведение процесса вельцевания полиметаллических промпродуктов и отходов металлургического производства		27.039	
(наименование вида профессиональной деятельности)		Код	

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Извлечение цинка, кадмия, свинца из промпродуктов, полиметаллических отходов и остатков металлургического производства путем ведения процесса возгонки в вельцпечах	

Группа занятий:

3135	Операторы технологических процессов производства металла	8121	Операторы металлоплавильных установок	
(код ОКЗ <1>)	(наименование)	(код ОКЗ)	(наименование)	

Отнесение к видам экономической деятельности:

24.43	Производство свинца, цинка и олова	
(код ОКВЭД <2>)	(наименование вида экономической деятельности)	

II. Описание трудовых функций, входящих
в профессиональный стандарт (функциональная карта вида
профессиональной деятельности)

Обобщенные трудовые функции	Трудовые функции	
код	Наименование	уровень квалификации	наименование	код	уровень (подуровень) квалификации	
A	Техническое обслуживание механизмов и оборудования вельцпечи	2	Контроль состояния загрузочных устройств и оборудования вельцпечи	A/01.2	2	
			Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию оборудования вельцпечи	A/02.2		
B	Выполнение подготовительных и вспомогательных операций на вельцпечи	2	Выполнение подготовительных операций на постах управления процессом вельцевания	B/01.2	2	
			Управление оборудованием, механизмами и устройствами вспомогательных постов управления вельцпечи	B/02.2		
C	Ведение процесса вельцевания окиси цинка в вельцпечи	4	Проверка готовности к ведению процесса вельцевания в вельцпечи	C/01.4	4	
			Управление технологическим процессом возгонки в вельцпечи	C/02.4		

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Техническое обслуживание механизмов и оборудования вельцпечи	Код	A	Уровень квалификации	2	

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Возможные наименования должностей, профессий	Печевой на вельцпечах 3-го разряда
Печевой на вельцпечах 4-го разряда	

Требования к образованию и обучению	Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих	
Требования к опыту практической работы	-	
Особые условия допуска к работе	Лица не моложе 18 лет <3>
Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, стажировки и проверки знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации <4>
Наличие удостоверений:
- стропальщика <5>
- на право обслуживания и эксплуатации оборудования, работающего на газе <6>
- о допуске к эксплуатации оборудования и трубопроводов продуктов - разделения газов	
Другие характеристики	-	

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности	
ОКЗ	3135	Операторы технологических процессов производства металла	
	8121	Операторы металлоплавильных установок	
ЕТКС <7>	§ 76	Печевой на вельцпечах 3-го разряда	
	§ 77	Печевой на вельцпечах 4-го разряда	
ОКПДТР <8>	16585	Печевой на вельцпечах	

3.1.1. Трудовая функция

Наименование	Контроль состояния загрузочных устройств и оборудования вельцпечи	Код	A/01.2	Уровень (подуровень) квалификации	2	

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о сменном производственном задании, состоянии рабочего места, неполадках в работе обслуживаемого оборудования вельцпечи и принятых мерах по их устранению	
	Проверка состояния ограждений и исправности средств аспирации, связи, производственной сигнализации, блокировок, аварийного инструмента, противопожарного оборудования	
	Проверка работоспособности и состояния обслуживаемого оборудования шихтоподачи, приборов, механизмов и приспособлений	
	Проверка толщины слоя материалов на питателях	
	Контроль текущей производительности оборудования шихтоподачи и состояния вспомогательных устройств вельцпечи	
	Чистка загрузочных труб и бункеров от шихтовых материалов, коксовой мелочи (коксика)	
	Удаление (сбивка) настылей	
	Очистка механизмов вельцпечи от технологической пыли, следов смазки, загрязнений	
	Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места печевого вельцпечи	
Необходимые умения	Определять визуально отклонения параметров текущего состояния обслуживаемого оборудования и устройств вельцпечи от установленных	
	Пользоваться контрольно-измерительными приборами и вспомогательными устройствами для контроля состояния загрузочных устройств шихтоподачи вельцпечи	
	Выявлять неисправности в работе обслуживаемого оборудования вельцпечи, анализировать причины и оперативно принимать меры к их устранению своими силами или с привлечением ремонтного персонала	
	Выбирать и применять необходимые вспомогательные устройства и приспособления для чистки бункеров и загрузочных труб	
	Пользоваться условными знаками и радиосвязью	
	Оценивать чистоту, освещенность, пожарную безопасность, электробезопасность рабочих мест на соответствие установленным требованиям	
	Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом в аварийных ситуациях	
	Пользоваться программным обеспечением, применяемым на рабочем месте печевого вельцпечи	
Необходимые знания	Технологический процесс вельцевания и его место в технологической цепочке получения конечной продукции	
	Инструкции по эксплуатации устройств и оборудования вельцпечи	
	Технологическая инструкция по вельцеванию	
	Состав и механические свойства шихты, оборотных материалов	
	Устройство, принцип работы, правила эксплуатации загрузочных устройств и оборудования вельцпечи	
	Требования к параметрам загрузочных устройств вельцпечи для обеспечения заданной скорости подачи шихты	
	Схемы расположения загрузочных труб, бункеров	
	Расположение и назначение контрольно-измерительных приборов, а также управляющих устройств	
	Способы выявления и регламент действий по устранению неисправностей в работе обслуживаемого оборудования	
	План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке вельцевания	
	Требования бирочной системы и нарядов-допусков при работе на вельцпечах	
	Программное обеспечение, применяемое на рабочем месте печевого вельцпечи	
	Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на вельцпечах	
Другие характеристики	-	

3.1.2. Трудовая функция

Наименование	Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию оборудования вельцпечи	Код	A/02.2	Уровень (подуровень) квалификации	2	

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о проведенных работах по техническому обслуживанию и текущим ремонтам оборудования шихтоподачи в течение предыдущих смен и переходящих работах	
	Устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования в пределах имеющихся квалификаций и зоны ответственности	
	Определение отклонений в работе оборудования от заданных параметров с регулированием при необходимости	
	Чистка загрузочных труб и бункеров от шихты и коксовой мелочи, сбивка настылей в печах	
	Проведение регламентных работ по обслуживанию узлов, приводов и механизмов вельцпечи в пределах, предусмотренных технологической инструкцией	
	Очистка механизмов от технологической пыли, следов смазки, загрязнений	
	Наладка неадекватно работающих устройств и механизмов своими силами в пределах своей компетенции, или с привлечением ремонтных служб	
	Управление подъемными сооружениями	
	Проверка наличия и комплектности аварийного инструмента, средств пожаротушения и газозащитной аппаратуры	
	Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места печевого вельцпечи	
Необходимые умения	Производить регламентные работы по техническому обслуживанию узлов, приводов и механизмов вельцпечи	
	Определять визуально и/или с использованием приборов отклонения параметров (режимов) работы оборудования шихтоподачи и вспомогательных устройств вельцпечи и выбирать коррекционные меры	
	Выбирать и применять надлежащие вспомогательные устройства и приспособления для чистки бункеров и загрузочных труб вельцпечи	
	Пользоваться измерительным инструментом и контрольно-измерительными приборами	
	Применять радиосвязь и условные знаки для подачи команд	
	Выбирать оптимальные способы и приспособления для удаления материала, вышедшей из строя футеровки и настылей при текущем ремонте печей	
	Управлять подъемными сооружениями	
	Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом в аварийных ситуациях	
	Пользоваться программным обеспечением, применяемым на рабочем месте печевого вельцпечи	
Необходимые знания	Состав, назначение, устройство, конструктивные особенности, принцип работы и правила обслуживания оборудования, механизмов и устройств вельцпечи	
	Технологический процесс вельцевания	
	Устройство, принцип работы, правила технической эксплуатации и обслуживания оборудования, механизмов и устройств вельцпечи	
	Технологическая инструкция процесса вельцевания	
	Механические свойства шихты, оборотных материалов подаваемых в вельцпечь	
	Технологические требования к скорости подачи шихты в вельцпечь	
	Схемы расположения бункеров вельцпечи, их емкость	
	Расположение и назначение контрольно-измерительных приборов, средств автоматики и блокировки, а также управляющих устройств вельцпечи	
	Способы выявления и устранения отклонений и неисправностей в работе обслуживаемого оборудования вельцпечи	
	Правила и порядок профилактических и подготовительных работ на обслуживаемом оборудовании, механизмах и устройствах вельцпечи	
	Регламент работ по запуску оборудования, механизмов и устройств вельцпечи в работу после ремонтов	
	Перечень типовых неисправностей обслуживаемого оборудования, механизмов и устройств вельцпечи, способы предупреждения и порядок действий по организации их устранения	
	План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке вельцевания	
	Требования бирочной системы и нарядов-допусков при работе на вельцпечах	
	Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на вельцпечах	
	Программное обеспечение, применяемое на рабочем месте печевого вельцпечи	
Другие характеристики	-	

3.2. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Выполнение подготовительных и вспомогательных операций на вельцпечи	Код	B	Уровень квалификации	2	

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Возможные наименования должностей, профессий	Печевой на вельцпечах 3-го разряда
Печевой на вельцпечах 4-го разряда	

Требования к образованию и обучению	Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих	
Требования к опыту практической работы	-	
Особые условия допуска к работе	Лица не моложе 18 лет
Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, стажировки и проверки знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
Наличие удостоверений:
- стропальщика
- на право обслуживания и эксплуатации оборудования, работающего на газе
- о допуске к эксплуатации оборудования и трубопроводов продуктов - разделения газов	
Другие характеристики	-	

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности	
ОКЗ	3135	Операторы технологических процессов производства металла	
	8121	Операторы металлоплавильных установок	
ЕТКС	§ 76	Печевой на вельцпечах 3-го разряда	
	§ 77	Печевой на вельцпечах 4-го разряда	
ОКПДТР	16585	Печевой на вельцпечах	

3.2.1. Трудовая функция

Наименование	Выполнение подготовительных операций на постах управления процессом вельцевания	Код	B/01.2	Уровень (подуровень) квалификации	2	

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о сменном производственном задании	
	Проверка состояния ограждений и исправности средств аспирации и связи, производственной сигнализации, блокировок, аварийного инструмента, противопожарного оборудования	
	Проверка готовности к работе обслуживаемого оборудования, приборов, механизмов и приспособлений	
	Оценка работоспособности оборудования шихтоподачи	
	Проверка требуемого уровня шихты в питателях	
	Контроль качества работ по очистке загрузочных труб и бункеров от кекса и коксовой мелочи	
	Контроль появления (нарастания) настылей	
	Уборка закрепленной территории	
	Проверка чистоты, освещенности, пожарной безопасности, электробезопасности рабочих мест на соответствие установленным требованиям	
	Проверка наличия и комплектности аварийного инструмента, средств пожаротушения и газозащитной аппаратуры	
	Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места печевого вельцпечи	
Необходимые умения	Подбирать вспомогательные устройства и приспособления для чистки бункеров и загрузочных труб, сбивки настылей в печах	
	Выявлять отклонения в подготовке оборудования и вспомогательных устройств вельцпечи к работе и выбирать алгоритм действий по их устранению	
	Устранять неполадки и сбои режимов в работе обслуживаемого оборудования в пределах своей компетенции и зоны ответственности	
	Регулировать оборудование шихтоподачи	
	Применять условные знаки и радиосвязь для подачи команд машинисту крана	
	Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом в аварийных ситуациях	
	Пользоваться программным обеспечением, применяемым на рабочем месте печевого вельцпечи	
Необходимые знания	Устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации обслуживаемого оборудования, приборов и механизмов вельцпечи	
	Схемы расположения загрузочных труб, бункеров	
	Технологический процесс вельцевания	
	Расположение и назначение управляющих устройств, а также контрольно-измерительных приборов основного и вспомогательных постов управления печи	
	Регламент профилактических и подготовительных работ на обслуживаемом оборудовании	
	Перечень типовых неисправностей обслуживаемого оборудования и действия по их предупреждению	
	Способы выявления неисправностей и отклонений в режимах работы обслуживаемого оборудования	
	Способы и правила регулирования оборудования шихтоподачи	
	Требования к шихте и оборотным материалам	
	План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке вельцевания	
	Требования бирочной системы и нарядов-допусков при работе на участке вельцевания	
	Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на вельцпечах	
	Программное обеспечение рабочего места печевого вельцпечи	
Другие характеристики	-	

3.2.2. Трудовая функция

Наименование	Управление оборудованием, механизмами и устройствами вспомогательных постов управления вельцпечи	Код	B/02.2	Уровень (подуровень) квалификации	2	

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о сменном производственном задании, о температурных и тяговых режимах, имевших место в течение смены отклонениях от установленного режима работы вельцпечи и принятых мерах по их устранению	
	Загрузка шихты в вельцпечь	
	Регулирование толщины слоя материалов в питателе	
	Обеспечение бесперебойной загрузки печи	
	Контроль температурного и тягового режимов, регулирование их и соблюдение заданного технологического режима	
	Подача оборотных материалов (крупной фракции окиси) в печи предназначенными для этого средствами	
	Отбор проб продуктов вельцевания	
	Чистка настылей в печах, загрузочных труб и бункеров от кекса и коксовой мелочи	
	Выявление неисправностей в работе обслуживаемого оборудования	
	Организация устранения выявленных неисправностей силами ремонтных служб	
	Проверка состояния ограждений и исправности средств связи, производственной сигнализации, блокировок, аварийного инструмента, противопожарного оборудования	
	Контроль отбора проб компонентов шихты	
	Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места печевого вельцпечи	
Необходимые умения	Выявлять визуально и/или с использованием приборов отклонения текущих параметров технологического процесса и состояния оборудования от установленных значений	
	Управлять процессом загрузки материалов в вельцпечь	
	Контролировать ведение процесса загрузки с помощью контрольно-измерительных приборов	
	Регулировать производительность оборудования шихтоподачи	
	Управлять оборудованием шихтоподачи	
	Сбивать настыли в печах	
	Пользоваться измерительным инструментом	
	Пользоваться программным обеспечением процесса вельцевания	
	Пользоваться условными знаками и радиосвязью для подачи команд машинисту крана	
	Проверять чистоту, освещенность, пожарную безопасность, электробезопасность рабочих мест на соответствие установленным требованиям	
	Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом в аварийных ситуациях	
	Пользоваться программным обеспечением, применяемым на рабочем месте печевого вельцпечи	
Необходимые знания	Устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации основного и вспомогательного оборудования, устройств и механизмов, контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, применяемых в процессе вельцевания	
	Технология и аппаратурная схема производства цинка	
	Технологический процесс вельцевания	
	Параметры технологического режима	
	Технологическая инструкция процесса вельцевания	
	Конфигурация и параметры загрузочных труб и бункеров, газоходов, систем топливоподачи и дутья	
	Устройство и правила применения пневмоустановок подачи оборотных материалов	
	Назначение и устройство вспомогательных механизмов, средств автоматики и контрольно-измерительных приборов, регулирующих устройств	
	Инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования, механизмов и устройств вельцпечи	
	План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке вельцевания	
	Требования бирочной системы и нарядов-допусков при работе печевого на вельцпечах	
	Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на вельцпечах	
	Программное обеспечение рабочего места печевого вельцпечи	
Другие характеристики	-	

3.3. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Ведение процесса вельцевания окиси цинка в вельцпечи	Код	C	Уровень квалификации	4	

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Возможные наименования должностей, профессий	Печевой на вельцпечах 5-го разряда
Печевой на вельцпечах 6-го разряда	

Требования к образованию и обучению	Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих	
Требования к опыту практической работы	Не менее двух лет работы печевым на вспомогательных постах	
Особые условия допуска к работе	Лица не моложе 18 лет
Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, стажировки и проверки знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
Наличие удостоверений:
- стропальщика (при необходимости)
- на право обслуживания и эксплуатации оборудования, работающего на газе
- о допуске к эксплуатации оборудования и трубопроводов продуктов - разделения газов	
Другие характеристики	-	

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности	
ОКЗ	3135	Операторы технологических процессов производства металла	
	8121	Операторы металлоплавильных установок	
ЕТКС	§ 78	Печевой на вельцпечах 5-го разряда	
	§ 79	Печевой на вельцпечах 6-го разряда	
ОКПДТР	16585	Печевой на вельцпечах	

3.3.1. Трудовая функция

Наименование	Проверка готовности к ведению процесса вельцевания окиси цинка в вельцпечи	Код	C/01.4	Уровень (подуровень) квалификации	4	

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о сменном производственном задании, о температурных и тяговых режимах, отклонениях от установленного режима работы вельцпечи, имевших место в течение смены и принятых мерах по их устранению	
	Контроль качества материалов, загружаемых в вельцпечь	
	Расчет соотношения шихты, подачи коксовой мелочи и оборотных материалов в печи	
	Контроль тягового режима в верхних головках вельцпечи	
	Контроль отклонений параметров работы комплекса оборудования и механизмов вельцпечи от установленных значений	
	Регулирование параметров работы комплекса оборудования и механизмов вельцпечи	
	Выжигание настылей в печах в ходе технологического процесса вельцевания	
	Обслуживание печи и вспомогательного оборудования	
	Разогрев и пуск печей после остановки	
	Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места печевого вельцпечи	
Необходимые умения	Выявлять отклонения технологического процесса и функционирования оборудования и механизмов вельцпечи от установленных значений	
	Производить расчеты оптимального соотношения шихты, коксика и оборотных материалов подаваемых в вельцпечь	
	Управлять температурным и тяговым режимами работы вельцпечи	
	Регулировать (конусами) время пребывания шихты в печи	
	Отбирать представительные (репрезентативные) пробы сходящего клинкера	
	Анализировать данные лабораторных исследований проб, показатели контрольно-измерительных приборов и средств автоматики для корректного управления комплексом оборудования и механизмов вельцпечи для принятия оперативных управленческих воздействий	
	Выжигать настыли в печи	
	Выявлять и устранять неисправности в работе обслуживаемого основного и вспомогательного оборудования, устройств и механизмов	
	Вести разогрев и пуск вельцпечи после остановки	
	Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом в аварийных ситуациях	
	Пользоваться программным обеспечением рабочего места печевого вельцпечи	
Необходимые знания	Технология производства цинка	
	Технологический процесс вельцевания и его место в технологической цепи производства цинка	
	Технологические режимы окисления и восстановления извлекаемых при вельцевании металлов	
	Технологическая инструкция процесса вельцевания	
	Устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации основного и вспомогательного оборудования, устройств и механизмов загрузки, контрольно-измерительных приборов и автоматики вельцпечи	
	Типовые причины нарушения технологии в процессе вельцевания и способы их предупреждения и устранения	
	Порядок и правила отбора проб	
	Требования к качеству получаемых в ходе вельцевания окислов металлов	
	Виды применяемых при вельцевании энергоносителей и их основные характеристики	
	Схемы инженерных коммуникаций вельцпечи, боровов, газоходов, воздуховодов, топливопроводов	
	Регламенты обслуживания печи и вспомогательного оборудования	
	Правила безопасной работы с кислородом и природным газом	
	Инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования, механизмов и устройств вельцпечи	
	План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке вельцевания	
	Требования бирочной системы и нарядов-допусков при работе печевого на вельцпечах	
	Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на вельцпечах	
	Программное обеспечение рабочего места печевого вельцпечи	
Другие характеристики	-	

3.3.2. Трудовая функция

Наименование	Управление технологическим процессом возгонки окиси цинка в вельцпечи	Код	C/02.4	Уровень (подуровень) квалификации	4	

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о сменном производственном задании, о температурных и тяговых режимах, имевших место в течение смены отклонениях от установленного режима работы вельцпечи и принятых мерах по их устранению	
	Контроль возгонки окиси цинка в вельцпечах по показаниям контрольно-измерительных приборов в соответствии с заданным технологическим режимом и качеством сходящего клинкера	
	Подача в вельцпечь оборотных материалов с помощью пневмоустановки	
	Визуально определять качество сходящего клинкера	
	Контроль отбора проб сходящего клинкера	
	Анализ качества сходящего клинкера и принятие решений об изменении режимов вельцевания и хода загрузки вельцпечи	
	Выбор оптимальных параметров температурного и тягового режимов возгонки цинка и попутных металлов	
	Регулирование подачи вторичного воздуха, кислорода, природного газа	
	Контроль уровня извлечения цинка и попутных металлов по показаниям контрольно-измерительных устройств и результатам анализа отобранных проб сходящего клинкера	
	Контроль качества обслуживания, текущего ремонта и подготовки к работе оборудования, устройств и механизмов вельцпечи	
	Координация работы вспомогательных и основного поста управления вельцпроцессом	
	Проверка наличия и комплектности аварийного инструмента, средств коллективной и индивидуальной защиты, пожаротушения и газозащитной аппаратуры	
	Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места печевого вельцпечи	
Необходимые умения	Управлять режимами работы загрузочного, основного и вспомогательного оборудования вельцпечи	
	Применять пневмоустановку для подачи в вельцпечь оборотных материалов	
	Анализировать пробы сходящего клинкера	
	Корректировать температурный и тяговый режимы вельцпечи	
	Устанавливать оптимальные уровни подачи вторичного воздуха, кислорода, природного газа в вельцпечь	
	Определять по показаниям контрольно-измерительных приборов в соответствии с заданным технологическим режимом и качеством выпускаемого клинкера необходимые параметры работы	
	Рассчитывать оптимальное соотношение шихты, оборотных материалов и коксовой мелочи в загрузке вельцпечи	
	Поддерживать расчетное соотношение шихты, оборотных материалов и коксовой мелочи в загрузке вельцпечи	
	Регулировать время пребывания шихты в печи	
	Визуально определять качество загружаемых материалов и сходящего клинкера	
	Определять визуально и/или с использованием приборов отклонение состояния оборудования, механизмов и устройств вельцпечи от нормы	
	Разогревать печь при пуске после ремонтов и остановок	
	Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом в аварийных ситуациях	
	Пользоваться программным обеспечением рабочего места печевого вельцпечи	
Необходимые знания	Устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации основного и вспомогательного оборудования, устройств и механизмов загрузки, контрольно-измерительных приборов и автоматики вельцпечи	
	Схемы инженерных коммуникаций вельцпечи, боровов, газоходов, воздуховодов, топливопроводов	
	Технология производства цинка	
	Технологическая инструкция процесса вельцевания	
	Технологические режимы окисления и восстановления цинка и попутных цветных металлов, извлекаемых при вельцевании	
	Газодинамические, физико-химические процессы, используемые в технологии вельцевания	
	Требования, предъявляемые к качеству получаемых окислов металлов	
	Типовые причины нарушений технологии в процессе вельцевания и способы их предупреждения и устранения	
	Способы предупреждения ухудшения растворимости цинка, кадмия в окиси	
	Регламенты обслуживания печи и вспомогательного оборудования	
	План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке вельцевания	
	Требования бирочной системы и нарядов-допусков при работе на вельцпечах	
	Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на вельцпечах	
	Программное обеспечение рабочего места печевого вельцпечи	
Другие характеристики	-	

IV. Сведения об организациях - разработчиках
профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Российский союз промышленников и предпринимателей, город Москва	
Исполнительный вице-президент	Кузьмин Дмитрий Владимирович	

4.2. Наименования организаций-разработчиков

1	ОАО "Челябинский цинковый завод", город Челябинск, Челябинская область	
2	ООО "Консультационно-аналитический центр "ЦНОТОРГМЕТ", город Москва	
3	ООО "Корпорация Чермет", город Москва	
4	ООО "УГМК - Холдинг", город Верхняя Пышма, Свердловская область	
5	ФГАОУ ВПО НИТУ "МИСиС", город Москва	

--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор занятий.
<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
<3> Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. N 163 "Об утверждении перечня тяжелых работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 10, ст. 1131; 2001, N 26, ст. 26, ст. 2685; 2011, N 26, ст. 3803).
<4> Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35848).
<5> Приказ Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г. N 533 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., регистрационный N 30992).
<6> Приказ Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. N 116 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" (зарегистрирован Минюстом России 19 мая 2014 г., регистрационный N 32326).
<7> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.
<8> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.