Приказ Минтруда России от 03.12.2015 N 1001н
"Об утверждении профессионального стандарта "Нагревальщик металла"
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2015 N 40474)	
 Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru 

Дата сохранения: 28.01.2016 

Зарегистрировано в Минюсте России 31 декабря 2015 г. N 40474

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 3 декабря 2015 г. N 1001н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
"НАГРЕВАЛЬЩИК МЕТАЛЛА"

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266), приказываю:
Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Нагревальщик металла".

Министр
М.А.ТОПИЛИН

Утвержден
приказом Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 3 декабря 2015 г. N 1001н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

НАГРЕВАЛЬЩИК МЕТАЛЛА

	625	
	Регистрационный номер	

I. Общие сведения

Нагрев металла перед обработкой давлением		27.026	
(наименование вида профессиональной деятельности)		Код	

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Повышение пластических свойств металла перед обработкой металла давлением	

Группа занятий:

3135	Операторы технологических процессов производства металла	8121	Операторы металлоплавильных установок	
(код ОКЗ <1>)	(наименование)	(код ОКЗ)	(наименование)	

Отнесение к видам экономической деятельности:

24.10.3	Производство листового горячекатаного стального проката	
24.10.6	Производство сортового горячекатаного проката и катанки	
24.10.7	Производство незамкнутых стальных профилей горячей обработки, листового проката в пакетах и стального рельсового профиля для железных дорог и трамвайных путей	
24.10.9	Производство прочего проката из черных металлов, не включенного в другие группировки	
24.20	Производство стальных труб, полых профилей и фитингов	
(код ОКВЭД <2>)	(наименование вида экономической деятельности)	

II. Описание трудовых функций, входящих
в профессиональный стандарт (функциональная карта вида
профессиональной деятельности)

Обобщенные трудовые функции	Трудовые функции	
код	наименование	уровень квалификации	наименование	код	уровень (подуровень) квалификации	
A	Ведение процесса нагрева слитков в нагревательных колодцах	3	Выполнение подготовительных работ при загрузке слитков в нагревательные колодцы	A/01.3	3	
			Управление технологическим процессом нагрева слитков в нагревательных колодцах	A/02.3		
B	Ведение процесса нагрева заготовки в методических печах	3	Выполнение подготовительных работ при загрузке заготовки в методические печи	B/01.3	3	
			Управление технологическим процессом нагрева заготовки в методических печах	B/02.3		
C	Ведение процесса нагрева заготовки на кольцевых, камерных, секционных, индукционных печах	3	Выполнение подготовительных работ при загрузке заготовок на кольцевых, секционных, камерных, индукционных печах	C/01.3	3	
			Управление технологическим процессом нагрева заготовок на кольцевых, секционных, камерных, индукционных печах	C/02.3		

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Ведение процесса нагрева слитков в нагревательных колодцах	Код	A	Уровень квалификации	3	

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Возможные наименования должностей, профессий	Нагревальщик металла 4-го разряда
Нагревальщик металла 5-го разряда
Нагревальщик металла 6-го разряда
Нагревальщик металла 7-го разряда	

Требования к образованию и обучению	Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих	
Требования к опыту практической работы	-	
Особые условия допуска к работе	Лица не моложе 18 лет <3>
Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, стажировки и проверки знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации <4>
Наличие удостоверений:
- стропальщика и на право работы с подъемными сооружениями <5>;
- на право работы в газозащитной аппаратуре <6>	
Другие характеристики	-	

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности	
ОКЗ	3135	Операторы технологических процессов производства металла	
	8121	Операторы металлоплавильных установок	
ЕТКС <7>	§ 49	Нагревальщик металла 4-го разряда	
	§ 50	Нагревальщик металла 5-го разряда	
	§ 51	Нагревальщик металла 6-го разряда	
	§ 52	Нагревальщик металла 7-го разряда	
ОКПДТР <8>	14852	Нагревальщик металла	

3.1.1. Трудовая функция

Наименование	Выполнение подготовительных работ при загрузке слитков в нагревательные колодцы	Код	A/01.3	Уровень (подуровень) квалификации	3	

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о сменном производственном задании, о состоянии рабочего места, неполадках в работе обслуживаемого оборудования и принятых мерах по их устранению	
	Осмотр целостности и исправности защитных ограждений, плитного настила и проверка работоспособности блокировок безопасности, средств связи и сигнализации на участке нагревательных колодцев	
	Проверка состояния оборудования, приспособлений, инструмента, автоматики на участке нагревательных колодцев	
	Подготовка подины нагревательных колодцев	
	Проверка качества слитков холодного всада для посадки в нагревательные колодцы	
	Комплектация партий металла холодного всада для посадки его в нагревательные колодцы по плавкам и развесу слитков	
	Установление очередности посадки слитков в нагревательные колодцы согласно заданию	
	Управление механизмами подъема крышек колодцев	
	Посадка слитков в нагревательные колодцы	
	Поддержание закрепленной территории, рабочего места и обслуживаемого оборудования в соответствии с требованиями охраны труда, экологической и пожарной безопасности на нагревательных колодцах	
	Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места нагревальщика слитков	
Необходимые умения	Определять визуально или с использованием приборов неполадки в состоянии оборудования и устройств нагревательных колодцев	
	Выявлять неисправность в работе клещевых захватов слитков	
	Выявлять неисправность состояния крышек колодцев	
	Производить заправку подины нагревательных колодцев	
	Устанавливать очередность посадки слитков в нагревательные колодцы	
	Подавать команды условными сигналами машинисту крана о порядке посадки и выдачи слитков из нагревательных колодцев	
	Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом при аварийных ситуациях	
	Пользоваться специализированным программным обеспечением рабочего места нагревальщика слитков в нагревательных колодцах	
Необходимые знания	Устройство, конструкция и правила технической эксплуатации нагревательных колодцев и вспомогательного оборудования	
	Правила технической эксплуатации и управления загрузочными механизмами нагревательных колодцев	
	Технологическая инструкция нагрева слитков в нагревательных колодцах	
	Правила ухода за подиной и виды применяемых заправочных материалов нагревательных колодцев	
	Марочный сортамент стали и масса нагреваемых слитков	
	Правила приемки слитков на нагрев в нагревательных колодцах	
	Правила установления очередности посадки слитков в колодцы	
	Требования, предъявляемые к качеству нагрева слитков	
	Слесарное дело в объеме, достаточном для самостоятельного устранения неполадок оборудования текущего характера	
	План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на нагревательных колодцах	
	Требования бирочной системы и нарядов-допусков на нагревательных колодцах	
	Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на нагревательных колодцах	
	Программное обеспечение рабочего места нагревальщика слитков в нагревательных колодцах	
Другие характеристики	-	

3.1.2. Трудовая функция

Наименование	Управление технологическим процессом нагрева слитков в нагревательных колодцах	Код	A/02.3	Уровень (подуровень) квалификации	3	

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Управление интенсивным нагревом слитков в нагревательных колодцах	
	Управление процессом томлениям металла при сниженном расходе газа и воздуха с выдержкой контрольной температуры	
	Контроль соотношения подачи газа и воздуха в нагревательных колодцах	
	Регулирование давления газов в нагревательных колодцах	
	Контроль подогрева газа и воздуха и работы рекуператоров	
	Управление механизмами подъема крышек и выдача слитков из печи	
	Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места нагревальщика слитков	
Необходимые умения	Обеспечивать интенсивное повышение температуры металла до контрольной в нагревательных колодцах	
	Контролировать визуально или с использованием приборов отклонения текущих параметров технологического процесса и состояния оборудования от установленных значений	
	Корректировать температуру в нагревательных колодцах	
	Регулировать соотношение подачи газа и воздуха в нагревательные колодцы	
	Осуществлять томление металла при сниженном расходе газа и воздуха с выдержкой контрольной температуры	
	Управлять нагревом слитков на трех неавтоматизированных или двух и более группах автоматизированных нагревательных колодцев	
	Переводить процесс нагрева слитков с автоматического управления на ручное и с одного вида топлива на другое	
	Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом при аварийных ситуациях	
	Пользоваться программным обеспечением рабочего места нагревальщика слитков в нагревательных колодцах	
Необходимые знания	Устройство и правила технической эксплуатации нагревательных колодцев и вспомогательного оборудования	
	Технологический процесс нагрева слитков в нагревательных колодцах	
	Процесс образования окалины и пути уменьшения окалинообразования	
	Виды брака, вызываемого неправильным нагревом слитков в колодцах	
	Методы улучшения тепловой работы нагревательных колодцев и повышения их производительности	
	Правила наладки и регулирования обслуживаемого оборудования	
	График прокатки металла	
	Особенности нагрева стали различных марок	
	Виды, свойства и калорийность применяемого топлива	
	Приемы рационального сжигания топлива в печи	
	План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на нагревательных колодцах	
	Требования бирочной системы и нарядов-допусков на участке нагревательных колодцев	
	Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности рабочего места нагревальщика слитков в нагревательных колодцах	
	Программное обеспечение рабочего места и учетной документации нагревальщика слитков в нагревательных колодцах	
Другие характеристики	-	

3.2. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Ведение процесса нагрева заготовки в методических печах	Код	B	Уровень квалификации	3	

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Возможные наименования должностей, профессий	Нагревальщик металла 4-го разряда
Нагревальщик металла 5-го разряда
Нагревальщик металла 6-го разряда
Нагревальщик металла 7-го разряда	

Требования к образованию и обучению	Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих	
Требования к опыту практической работы	-	
Особые условия допуска к работе	Лица не моложе 18 лет
Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, стажировки и проверки знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
Наличие удостоверений:
- на право работы с подъемными сооружениями;
- на право работы в газозащитной аппаратуре	
Другие характеристики	-	

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности	
ОКЗ	3135	Операторы технологических процессов производства металла	
	8121	Операторы металлоплавильных установок	
ЕТКС	§ 49	Нагревальщик металла 4-го разряда	
	§ 50	Нагревальщик металла 5-го разряда	
	§ 51	Нагревальщик металла 6-го разряда	
	§ 52	Нагревальщик металла 7-го разряда	
ОКПДТР	14852	Нагревальщик металла	

3.2.1. Трудовая функция

Наименование	Выполнение подготовительных работ при загрузке заготовки в методические печи	Код	B/01.3	Уровень (подуровень) квалификации	3	

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о сменном производственном задании, графике прокатки и сортаменте прокатываемого металла, состоянии рабочего места, неполадках в работе обслуживаемого оборудования участка методических печей и принятых мерах по их устранению	
	Осмотр целостности и исправности защитных ограждений, плитного настила и проверка работоспособности блокировок безопасности, средств связи и сигнализации на участке методических печей	
	Проверка состояния оборудования, приспособлений, инструмента, автоматики на участке методических печей	
	Проверка качества слябов и заготовок холодного всада для посадке в методическую печь	
	Комплектация партий металла холодного всада для посадки его в методическую печь по плавкам и развесу	
	Установление очередности посадки и выдачи металла из методической печи	
	Укладка слябов и заготовок на приемный стол методической печи	
	Подача загрузочным механизмом слябов и заготовок в методическую печь	
	Выгрузка и подача нагретого металла на приемный рольганг стана горячей прокатки	
	Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места нагревальщика слябов и заготовок в методических печах	
Необходимые умения	Выявлять визуально или с использованием приборов отклонение параметров текущего состояния оборудования и методических печей	
	Выявлять несоответствия качества слябов и заготовок для посадки в методическую печь установленным в технических условиях требованиям	
	Производить посадку слябов и заготовок в методическую печь	
	Выявлять неисправность в работе клещевых захватов слябов и заготовки	
	Подавать команды машинисту крана условными сигналами о порядке посадке слябов и заготовок на приемный стол методической печи	
	Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом при аварийных ситуациях	
	Пользоваться специализированным программным обеспечением рабочего места нагревальщика слябов и заготовок в методических печах	
Необходимые знания	Устройство, техническая характеристика, конструкция и правила технической эксплуатации обслуживаемых методических печей и вспомогательного оборудования	
	Технологическая инструкция нагрева слябов и заготовок в методических печах	
	Марочный сортамент стали и развес слябов и заготовок	
	Правила приемки слябов и заготовок для нагрева в методической печи	
	Требования, предъявляемые к качеству слябов и заготовок	
	Правила установления очередности посадки слябов и заготовок в методическую печь	
	Управление механизмами подачи и выдачи слябов и заготовок	
	Слесарное дело в объеме, достаточном для самостоятельного устранения неполадок оборудования текущего характера	
	План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке методических печей	
	Требования бирочной системы и нарядов-допусков на участке методических печей	
	Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке методических печей	
	Программное обеспечение рабочего места нагревальщика слябов и заготовок в методической печи	
Другие характеристики	-	

3.2.2. Трудовая функция

Наименование	Управление технологическим процессом нагрева заготовки в методических печах	Код	B/02.3	Уровень (подуровень) квалификации	3	

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Контроль правильности посада слябов, заготовок в соответствии с заданием на смену	
	Проверка загрузки печного пространства по размещению слябов, заготовки на балках по всей протяженности печи	
	Проверка соответствия показаний приборов температурному режиму печи	
	Нагрев слябов и заготовок в методических печах	
	Управление процессом томления металла при сниженном расходе газа и воздуха с выдержкой контрольной температуры в томильной зоне	
	Контроль соотношения подачи газа и воздуха в методической печи	
	Контроль работы механизмов и приборов нагревательной печи	
	Контроль подогрева газа и воздуха и работы рекуператоров	
	Контроль параметров режимов нагрева слябов и заготовок в методических печах	
	Очистка пода методической печи от окалины и шлака	
	Очистка желобов, уборка окалины методической печи	
	Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места нагревальщика слябов и заготовок в методических печах	
Необходимые умения	Выявлять визуально или с использованием приборов отклонения текущих параметров технологического процесса и состояния оборудования от установленных значений	
	Регулировать интенсивность охлаждения оборудования методических печей	
	Корректировать работы горелок методической печи	
	Обеспечивать интенсивное повышение температуры металла до контрольной в зоне быстрого нагрева	
	Контролировать процесс нагрева слябов, заготовок из легированных и высоколегированных марок сталей в методических печах	
	Корректировать температурный режим нагрева слябов с использованием приборов температуру по зонам методической печи	
	Управлять механизмами подачи и выдачи слябов и заготовок	
	Переводить нагрев металла с автоматического управления на ручное и с одного вида топлива на другое	
	Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом при аварийных ситуациях	
	Пользоваться программным обеспечением рабочего места нагревальщика слябов, заготовок в методических печах	
Необходимые знания	Устройство, техническая характеристика, конструкция и правила технической эксплуатации обслуживаемых методических печей и вспомогательного оборудования	
	Технологический процесс нагрева слябов и заготовок в методических печах	
	Температурный режим зон методической печи	
	Особенности нагрева стали различных марок	
	Виды, свойства и калорийность применяемого топлива	
	Правила рационального сжигания топлива в печи	
	Правила улучшения тепловой работы методических печей и повышения их производительности	
	Процесс образования окалины и пути уменьшения окалинообразования на металле	
	Виды брака, вызываемого нарушением технологии нагрева слябов и заготовок в методических печах	
	График прокатки слябов и заготовок на стане горячей прокатки	
	Системы газовоздухоснабжения агрегатов, водоохлаждаемых элементов агрегатов, огнеупорных материалов	
	План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке методических печей	
	Требования бирочной системы и нарядов-допусков на участке методических печей	
	Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке методических печей	
	Программное обеспечение рабочего места нагревальщика слябов и заготовок в методической печи	
Другие характеристики	-	

3.3. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Ведение процесса нагрева заготовки на кольцевых, камерных, секционных, индукционных печах	Код	C	Уровень квалификации	3	

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Возможные наименования профессий	Нагревальщик металла 4-го разряда
Нагревальщик металла 5-го разряда
Нагревальщик металла 6-го разряда
Нагревальщик металла 7-го разряда	

Требования к образованию и обучению	Среднее специальное образование
Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих	
Требования к опыту практической работы	-	
Особые условия допуска к работе	Лица не моложе 18 лет
Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, стажировки и проверки знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
Наличие удостоверений:
- на право работы с подъемными сооружениями;
- на право работы в газозащитной аппаратуре	
Другие характеристики	-	

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности	
ОКЗ	3135	Операторы технологических процессов производства металла	
	8121	Операторы металлоплавильных установок	
ЕТКС	§ 49	Нагревальщик металла 4-го разряда	
	§ 50	Нагревальщик металла 5-го разряда	
	§ 51	Нагревальщик металла 6-го разряда	
	§ 52	Нагревальщик металла 7-го разряда	
ОКПДТР	14852	Нагревальщик металла	

3.3.1. Трудовая функция

Наименование	Выполнение подготовительных работ при загрузке заготовок на кольцевых, секционных, камерных, индукционных печах	Код	C/01.3	Уровень (подуровень) квалификации	3	

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о сменном производственном задании, графике прокатки и сортаменте прокатываемого металла, состоянии рабочего места, неполадках в работе обслуживаемого оборудования и принятых мерах по их устранению	
	Осмотр целостности и исправности защитных ограждений, плитного настила и проверка работоспособности блокировок безопасности, средств связи и сигнализации на участке методических печей	
	Проверка состояния оборудования, приспособлений, инструмента, автоматики на участке кольцевых, секционных, камерных, индукционных печей	
	Комплектация заготовок по плавкам для посадки в печи	
	Проверка качества металла для посадки его на подину кольцевых, секционных, камерных, индукционных печей	
	Установление очередности посадки и выдачи металла из печи	
	Посадка заготовок на подину кольцевых, секционных, камерных, индукционных печей загрузочным механизмом	
	Подача нагретой заготовки на приемный рольганг стана горячей прокатки	
	Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места нагревальщика заготовок на кольцевых, секционных, камерных, индукционных печах	
Необходимые умения	Определять визуально и с использованием приборов отклонение параметров текущего состояния обслуживаемых нагревательных печей и вспомогательного оборудования	
	Производить проверку качества заготовок для посадки в кольцевые, секционные, камерные, индукционные печи	
	Производить подбор заготовок для посадки в кольцевые, секционные камерные, индукционные печи по плавкам	
	Производить посадку заготовок в кольцевые, секционные камерные, индукционные печи загрузочным механизмом	
	Устанавливать очередность посадки и выдачи металла из печи	
	Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом при аварийных ситуациях	
	Пользоваться специализированным программным обеспечением рабочего места нагревальщика заготовок на кольцевых, секционных, камерных, индукционных печах	
Необходимые знания	Устройство и правила технической эксплуатации обслуживаемого основного и вспомогательного оборудования участка нагревательных печей	
	Технологическая инструкция нагрева металла в кольцевых, секционных, камерных, индукционных печах	
	Принцип работы обслуживаемых печей и оборудования загрузочных механизмов	
	Марочный сортамент стали и развес нагреваемых заготовок в кольцевых, секционных, камерных, индукционных печах	
	Требования, предъявляемые к качеству нагрева заготовок в кольцевых, секционных, камерных, индукционных печах	
	Способы управления механизмами подачи и выдачи заготовок из печи	
	Слесарное дело в объеме, достаточном для самостоятельного устранения неполадок оборудования текущего характера	
	План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке кольцевых, секционных, камерных, индукционных печей	
	Требования бирочной системы и нарядов-допусков на участке кольцевых, секционных, камерных, индукционных печей	
	Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке кольцевых, секционных, камерных, индукционных печей	
	Программное обеспечение рабочего места нагревальщика заготовок на кольцевых, секционных, камерных, индукционных печах	
Другие характеристики	-	

3.3.2. Трудовая функция

Наименование	Управление технологическим процессом нагрева заготовок на кольцевых, секционных, камерных, индукционных печах	Код	C/02.3	Уровень (подуровень) квалификации	3	

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Управление механизмами подачи и выдачи заготовок в кольцевых, секционных, камерных, индукционных печах	
	Нагрев заготовок на кольцевых, секционных, камерных, индукционных печах	
	Томление заготовок при сниженном расходе газа и воздуха с выдержкой контрольной температуры в томильной зоне кольцевых, секционных камерных, индукционных печей	
	Контроль и регулирование температуры в кольцевых, секционных, камерных, индукционных печах	
	Контроль соотношения подачи газа и воздуха в кольцевых, секционных, камерных печах	
	Контроль работы горелок кольцевых, секционных, камерных печей	
	Контроль подогрева газа, воздуха и работы рекуператоров	
	Корректировка температурных режимов нагрева заготовок	
	Очистка пода кольцевых, секционных, камерных, индукционных печей от окалины и шлака	
	Очистка желобов, уборка окалины с кольцевых, секционных, камерных, индукционных печей	
	Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места нагревальщика заготовок на кольцевых, секционных, камерных, индукционных печах	
Необходимые умения	Выявлять визуально или с использованием приборов отклонения текущих параметров технологического процесса и состояния оборудования от установленных значений	
	Обеспечивать интенсивное повышение температуры металла до контрольной в зоне быстрого нагрева	
	Контролировать процесс нагрева заготовок углеродистых марок сталей в кольцевых, секционных, камерных, индукционных печах	
	Контролировать процесс нагрева заготовок из легированных и высоколегированных марок сталей в кольцевых, секционных, камерных, индукционных печах	
	Контролировать с использованием приборов температуру кольцевых, секционных, камерных, индукционных печей	
	Управлять механизмами подачи и выдачи заготовок регулирование температуры в кольцевых, секционных, камерных, индукционных печах	
	Переводить процесс нагрева металла с автоматического управления на ручное и с одного вида топлива на другое	
	Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом при аварийных ситуациях	
	Пользоваться программным обеспечением рабочего места нагревальщика заготовок на кольцевых, секционных, камерных, индукционных печах	
Необходимые знания	Устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации кольцевых, секционных, камерных, индукционных печей и вспомогательного оборудования	
	Технологический процесс нагрева заготовок в кольцевых, секционных, камерных, индукционных печах	
	Процесс образования окалины и пути уменьшения окалинообразования на заготовке	
	Виды брака, вызываемого нарушением технологии нагрева заготовок в кольцевых, секционных, камерных, индукционных печах	
	Требования к наладке и регулированию обслуживаемого оборудования	
	Особенности нагрева стали различных марок на обслуживаемых печах	
	Виды, свойства и калорийность применяемого топлива	
	Правила рационального сжигания топлива в печи	
	План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке кольцевых, секционных, камерных, индукционных печей	
	Требования бирочной системы и нарядов-допусков на участке кольцевых, секционных, камерных, индукционных печей	
	Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке кольцевых, секционных, камерных, индукционных печей	
	Программное обеспечение рабочего места нагревальщика заготовок на кольцевых, секционных, камерных, индукционных печах	
Другие характеристики	-	

IV. Сведения об организациях - разработчиках
профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Российский союз промышленников и предпринимателей, город Москва	
Исполнительный вице-президент	Кузьмин Дмитрий Владимирович	

4.2. Наименования организаций-разработчиков

1	АО "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат", город Новокузнецк, Кемеровская область	
2	ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат", город Магнитогорск, Челябинская область	
3	ОАО "Металлургический завод им. А.К. Серова", город Серов, Свердловская область	
4	ОАО "Оскольский электрометаллургический комбинат", город Старый Оскол, Белгородская область	
5	ООО "Консультационно-аналитический центр "ЦНОТОРГМЕТ", город Москва	
6	ООО "Корпорация Чермет", город Москва	
7	ФГАОУ ВПО НИТУ "МИСиС", город Москва	

--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор занятий.
<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
<3> Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. N 163 "Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 10, ст. 1131; 2001, N 26, ст. 2685; 2011, N 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 27, ст. 2878; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 49, ст. 7031; 2013, N 48, ст. 6165, N 52, ст. 6986).
<4> Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35848).
<5> Приказ Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г. N 533 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., регистрационный N 30992).
<6> Приказ Ростехнадзора от 30 декабря 2013 г. N 656 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов" (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2014 г., регистрационный N 32271).
<7> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 7, раздел "Общие профессии черной металлургии".
<8> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.