Приказ Минтруда России от 02.12.2015 N 942н
"Об утверждении профессионального стандарта "Ремонтник искусственных сооружений железнодорожного транспорта"
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2015 N 40413)	
 Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru 

Дата сохранения: 20.01.2016 

Зарегистрировано в Минюсте России 31 декабря 2015 г. N 40413

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 2 декабря 2015 г. N 942н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
"РЕМОНТНИК ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА"

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266), приказываю:
Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Ремонтник искусственных сооружений железнодорожного транспорта".

Министр
М.А.ТОПИЛИН

Утвержден
приказом Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 2 декабря 2015 г. N 942н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

РЕМОНТНИК
ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

	690	
	Регистрационный номер	

I. Общие сведения

Выполнение работ по ремонту и техническому содержанию искусственных сооружений железнодорожного транспорта		17.034	
(наименование вида профессиональной деятельности)		Код	

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение содержания в исправном состоянии искусственных сооружений железнодорожного транспорта	

Группа занятий:

7232	Механики и ремонтники летательных аппаратов, судов и железнодорожного подвижного состава	-	-	
(код ОКЗ <1>)	(наименование)	(код ОКЗ)	(наименование)	

Отнесение к видам экономической деятельности:

52.21.13	Деятельность железнодорожной инфраструктуры	
(код ОКВЭД <2>)	(наименование вида экономической деятельности)	

II. Описание трудовых функций, входящих
в профессиональный стандарт (функциональная карта вида
профессиональной деятельности)

Обобщенные трудовые функции	Трудовые функции	
код	наименование	уровень квалификации	наименование	код	уровень (подуровень) квалификации	
A	Выполнение простых работ по ремонту и техническому содержанию искусственных сооружений	2	Выполнение простых работ по ремонту и техническому содержанию искусственных сооружений без замены отдельных элементов искусственных сооружений	A/01.2	2	
			Выполнение простых работ по ремонту и техническому содержанию искусственных сооружений с изготовлением или заменой отдельных деревянных элементов	A/02.2		
B	Выполнение работ средней сложности по ремонту искусственных сооружений	3	Выполнение работ средней сложности по ремонту искусственных сооружений, кроме арочных, балочных, разводных и висячих мостов, с заменой отдельных железобетонных элементов и узлов	B/01.3	3	
			Выполнение работ средней сложности по ремонту арочных, балочных, разводных и висячих мостов с заменой отдельных железобетонных элементов и узлов	B/02.3		
C	Выполнение сложных работ по ремонту искусственных сооружений	4	Выполнение сложных работ по ремонту искусственных сооружений, кроме тоннелей	C/01.4	4	
			Выполнение сложных работ по ремонту искусственных сооружений, включая тоннели	C/02.4		

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Выполнение простых работ по ремонту и техническому содержанию искусственных сооружений	Код	A	Уровень квалификации	2	

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Возможное наименование должностей, профессий	Ремонтник искусственных сооружений 2-го и 3-го разряда	

Требования к образованию и обучению	Среднее общее образование
Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих	
Требования к опыту практической работы	-	
Особые условия допуска к работе	Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке <3>	
Другие характеристики	Рекомендуется профессиональное обучение - программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих	

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности	
ОКЗ	7232	Механики и ремонтники летательных аппаратов, судов и железнодорожного подвижного состава	
ЕТКС <4>	§ 77	Ремонтник искусственных сооружений (2-й разряд)	
	§ 78	Ремонтник искусственных сооружений (3-й разряд)	
ОКПДТР <5>	18013	Ремонтник искусственных сооружений	

3.1.1. Трудовая функция

Наименование	Выполнение простых работ по ремонту и техническому содержанию искусственных сооружений без замены отдельных элементов искусственных сооружений	Код	A/01.2	Уровень (подуровень) квалификации	2	

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Очистка от грязи, мусора, ржавчины искусственных сооружений вручную	
	Очистка от наносов русел малых мостов и труб	
	Открытие и закрытие отверстий малых мостов и труб	
	Очистка от снега и льда искусственных сооружений вручную	
	Заправка переносных горнов	
	Нагревание заклепок искусственных сооружений	
	Размотка, выправка и резка арматурной стали	
	Подготовка поверхностей искусственных сооружений под окраску	
	Обработка лесоматериалов вручную	
	Смазка шарниров и катков искусственных сооружений	
Необходимые умения	Безопасно пользоваться инструментами и приспособлениями для выполнения простых работ по ремонту и техническому содержанию искусственных сооружений	
	Безопасно использовать слесарный инструмент	
	Безопасно выполнять заправку смазкой узлов и деталей искусственных сооружений	
	Останавливать поезд в случаях, угрожающих жизни и здоровью людей или безопасности движения	
Необходимые знания	Технологический процесс выполнения простых работ по ремонту и техническому содержанию искусственных сооружений (очистка от грязи, мусора, ржавчины искусственных сооружений вручную, очистка от снега и льда искусственных сооружений вручную, открытие и закрытие отверстий малых мостов и труб, очистка русел малых мостов и труб от наносов, уплотнение бетонной смеси, размотка, выправка и резка арматурной стали, подготовка поверхностей под окраску, обработка лесоматериалов вручную, смазка шарниров и катков)	
	Технологический процесс ремонта и технического содержания искусственных сооружений (металлических, каменных, бетонных и железобетонных мостов, путепроводов, виадуков, акведуков, эстакад, лотков) в объеме, необходимом для выполнения работ	
	Наименование и назначение частей и элементов пролетных строений и узлов искусственных сооружений	
	Способы очистки металлических, бетонных, железобетонных, деревянных и каменных поверхностей	
	Приемы слесарных, клепальных, плотничных и бетонных работ	
	Способы размотки, выправки и резки арматурной стали	
	Способы выполнения работ при помощи ручного инструмента и приспособлений	
	Приемы подачи и уплотнения бетонной смеси	
	Правила подготовки поверхностей под окраску	
	Способы обработки лесоматериалов вручную	
	Инструкция по содержанию искусственных сооружений в объеме, необходимом для выполнения работ	
	Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения работ	
	Требования охраны труда, пожарной безопасности в объеме, необходимом для выполнения работ	
	Правила применения средств индивидуальной защиты в объеме, необходимом для выполнения работ	
	Локальные нормативные акты по ремонту и техническому содержанию искусственных сооружений железнодорожного транспорта в объеме, необходимом для выполнения работ	
Другие характеристики	-	

3.1.2. Трудовая функция

Наименование	Выполнение простых работ по ремонту и техническому содержанию искусственных сооружений с изготовлением или заменой отдельных деревянных элементов	Код	A/02.2	Уровень (подуровень) квалификации	2	

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Изготовление накладок для искусственных сооружений	
	Сверление отверстий под заклепки и высокопрочные болты в элементах искусственных сооружений	
	Гибка арматурных стержней искусственных сооружений в холодном состоянии	
	Шпатлевка и окраска поверхностей искусственных сооружений	
	Разборка кладки опор искусственных сооружений	
	Заделка выбоин, отверстий и борозд искусственных сооружений кирпичом и бетонной смесью	
	Насечка и разработка бетонных и железобетонных конструкций	
	Оштукатуривание поверхностей искусственных сооружений и ремонт штукатурки	
	Устройство цементной стяжки	
	Очистка и заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях на пешеходных мостах и путепроводах	
	Обработка лесоматериалов механизированным инструментом	
	Обшивка досками ряжей и ледорезов мостов	
	Укладка и замена дощатого настила железнодорожного пути и искусственных сооружений	
	Разборка подмостей и шпальных клеток искусственных сооружений	
	Ремонт деревянных ступеней искусственных сооружений	
Необходимые умения	Безопасно выполнять работы по ремонту и техническому содержанию искусственных сооружений с заменой отдельных элементов, с выполнением слесарных, клепальных, плотничных и бетонных работ	
	Безопасно выполнять работы с электрическим инструментом	
	Останавливать поезд в случаях, угрожающих жизни и здоровью людей или безопасности движения	
Необходимые знания	Технологический процесс выполнения простых работ по ремонту и техническому содержанию искусственных сооружений (изготовление накладок, сверление отверстий под заклепки в элементах искусственных сооружений, гибка арматурных стержней в холодном состоянии, шпатлевка и окраска поверхностей искусственных сооружений, разборка кладки опор искусственных сооружений, заделка выбоин, отверстий и борозд кирпичом и бетонной смесью, насечка и разборка бетонных и железобетонных конструкций, оштукатуривание поверхностей и ремонт штукатурки, устройство цементной стяжки, очистка и заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях на пешеходных мостах и путепроводах, обработка лесоматериалов механизированным инструментом, обшивка досками ряжей и ледорезов, укладка и замена дощатого настила, разборка подмостей и шпальных клеток, ремонт деревянных ступеней)	
	Технологический процесс ремонта и технического содержания поверхностей опор, а также ремонта с заменой отдельных элементов пролетных строений и узлов искусственных сооружений из различных материалов, с выполнением слесарных, клепальных, плотничных и бетонных работ в объеме, необходимом для выполнения работ	
	Виды и типы искусственных сооружений в объеме, необходимом для выполнения работ	
	Правила ремонта и способы предупреждения повреждений искусственных сооружений	
	Правила холодной и горячей клепки	
	Размеры заклепок, виды допусков и посадок	
	Сорта и марки стали	
	Способы и приемы правки и гибки арматурных стержней	
	Способы приготовления и дозировки растворов	
	Способы пробивки гнезд и отверстий в кладке и забутке, разборки каменной и бутовой кладки	
	Основные марки цемента, заполнителей и бетонных смесей	
	Виды асфальтобетонных смесей, мастик, эмульсий, инертных заполнителей	
	Способы заготовки опалубочных щитов	
	Приемы обработки лесоматериалов	
	Правила обращения с антисептирующими и огнезащитными составами и приемы работы с ними	
	Устройство пневматических молотков, клепальных скоб и другого механизированного инструмента	
	Правила ухода за растворонагнетателями и насосами	
	Инструкция по содержанию искусственных сооружений в объеме, необходимом для выполнения работ	
	Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения работ	
	Требования охраны труда, пожарной безопасности в объеме, необходимом для выполнения работ	
	Правила применения средств индивидуальной защиты в объеме, необходимом для выполнения работ	
	Локальные нормативные акты по ремонту и техническому содержанию искусственных сооружений железнодорожного транспорта в объеме, необходимом для выполнения работ	
Другие характеристики	-	

3.2. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Выполнение работ средней сложности по ремонту искусственных сооружений	Код	B	Уровень квалификации	3	

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Возможное наименование должностей, профессий	Ремонтник искусственных сооружений 4-го и 5-го разрядов	

Требования к образованию и обучению	Среднее общее образование
Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих	
Требования к опыту практической работы	Не менее одного года по ремонту искусственных сооружений	
Особые условия допуска к работе	Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке	
Другие характеристики	-	

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности	
ОКЗ	7232	Механики и ремонтники летательных аппаратов, судов и железнодорожного подвижного состава	
ЕТКС	§ 79	Ремонтник искусственных сооружений (4-й разряд)	
	§ 80	Ремонтник искусственных сооружений (5-й разряд)	
ОКПДТР	18013	Ремонтник искусственных сооружений	

3.2.1. Трудовая функция

Наименование	Выполнение работ средней сложности по ремонту искусственных сооружений, кроме арочных, балочных, разводных и висячих мостов, с заменой отдельных железобетонных элементов и узлов	Код	B/01.3	Уровень (подуровень) квалификации	3	

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Изготовление элементов искусственных сооружений и сборка их в узлы	
	Устройство и ремонт перильных ограждений на пролетных строениях и опорах мостов	
	Установка арматуры из отдельных стержней, анкерных болтов, закладных деталей	
	Сборка и монтаж арматурных сеток и плоских каркасов	
	Конопатка и заливка швов в сборных железобетонных конструкциях	
	Расшивка швов ранее выложенной кладки	
	Ремонт железобетонных и металлических ступеней на пешеходных мостах и путепроводах	
	Изготовление железобетонных деталей укреплений, лотков и ограждений	
	Профилирование и отделка асфальтобетонных покрытий	
	Ремонт регуляционных и защитных сооружений	
	Установка опалубки, лесов, подмостей и шпальных клеток железнодорожного пути и искусственных сооружений	
	Подвешивание и снятие люлек	
	Сборка подмостей и шпальных клеток для железнодорожного пути и искусственных сооружений	
Необходимые умения	Безопасно выполнять работы по ремонту искусственных сооружений, кроме арочных, балочных, разводных и висячих мостов, с применением подмостей, люлек и других вспомогательных и страховочных приспособлений	
	Безопасно выполнять работы по изготовлению элементов искусственных сооружений и сборке их в узлы	
	Безопасно выполнять слесарные, клепальные, плотничные и бетонные работы	
	Останавливать поезд в случаях, угрожающих жизни и здоровью людей или безопасности движения	
Необходимые знания	Технологический процесс выполнения работ средней сложности по ремонту и техническому содержанию искусственных сооружений (изготовление элементов искусственных сооружений и сборка их в узлы, устройство и ремонт перильных ограждений на пролетных строениях и опорах, установка арматуры из отдельных стержней, анкерных болтов, закладных деталей, сборка и монтаж арматурных сеток и плоских каркасов, конопатка и заливка швов в сборных железобетонных конструкциях, расшивка швов ранее выложенной кладки, ремонт железобетонных и металлических ступеней на пешеходных мостах и путепроводах, изготовление железобетонных деталей укреплений, лотков и ограждений, профилирование и отделка асфальтобетонных покрытий, ремонт регуляционных и защитных сооружений, установка опалубки, лесов, подмостей и шпальных клеток, подвешивание и снятие люлек, сборка подмостей и шпальных клеток)	
	Технологический процесс ремонта с заменой элементов и узлов пролетных строений искусственных сооружений, кроме арочных, балочных, разводных и висячих мостов, из различных материалов с выполнением слесарных, клепальных, плотничных и бетонных работ в объеме, необходимом для выполнения работ	
	Нормы содержания и способы осмотра искусственных сооружений и верхнего строения пути	
	Способы обнаружения трещин в металлических частях мостов	
	Правила ремонта пролетных строений искусственных сооружений с заменой поврежденных узлов	
	Правила изготовления и сборки узлов	
	Способы сборки арматурных сеток и каркасов	
	Требования, предъявляемые к качеству мастик, эмульсий, асфальтовых смесей и вяжущих материалов	
	Правила устройства и ремонта покрытий	
	Способы ремонта кладки опор и монтажа сборных бетонных и железобетонных поверхностей искусственных сооружений	
	Устройство лесов, подмостей, шпальных клеток	
	Виды фильтров и мощений, способы их устройства	
	Типы укрепительных плит и способы их укладки	
	Типы и устройства установок для цементации и нанесения набрызг-бетона	
	Инструкция по содержанию искусственных сооружений в объеме, необходимом для выполнения работ	
	Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения работ	
	Требования охраны труда, пожарной безопасности в объеме, необходимом для выполнения работ	
	Правила применения средств индивидуальной защиты в объеме, необходимом для выполнения работ	
	Правила безопасности для работников железнодорожного транспорта на электрифицированных участках в объеме, необходимом для выполнения работ	
	Локальные нормативные акты по ремонту и техническому содержанию искусственных сооружений железнодорожного транспорта в объеме, необходимом для выполнения работ	
Другие характеристики	-	

3.2.2. Трудовая функция

Наименование	Выполнение работ средней сложности по ремонту арочных, балочных, разводных и висячих мостов с заменой отдельных железобетонных элементов и узлов	Код	B/02.3	Уровень (подуровень) квалификации	3	

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Прикрепление элементов пролетных строений мостов болтами	
	Установка и прикрепление контруголков, контррельсов и охранных приспособлений	
	Монтаж уравнительных приборов и вкатывателей	
	Демонтаж уравнительных приборов и вкатывателей	
	Техническое обслуживание уравнительных приборов и вкатывателей	
	Ремонт уравнительных приборов и вкатывателей	
	Ремонт и техническое обслуживание механических и электрических приводов механизмов разводки и рельсовых стыков-замков разводных пролетных строений	
	Ремонт и содержание безбалластного мостового полотна, полотна на деревянных брусьях и металлических поперечинах	
	Укладка арматурных сеток искусственных сооружений	
	Омоноличивание прокладного ряда искусственных сооружений	
	Визирование оси пути на искусственных сооружениях с применением оптических приборов, устранение отклонений	
	Устройство железобетонных рубашек и поясов искусственных сооружений	
	Осмотр гидроизоляции железобетонных и бетонных пролетных строений с применением разгружающих пакетов	
	Ремонт гидроизоляции железобетонных и бетонных пролетных строений с применением разгружающих пакетов	
	Инъектирование кладки опор искусственных сооружений и труб	
	Нанесение набрызг-бетона (торкретирование) на поверхность искусственных сооружений	
Необходимые умения	Безопасно выполнять работы по ремонту искусственных сооружений с заменой элементов и узлов пролетных строений арочных, балочных, разводных и висячих мостов, с применением подмостей, люлек и других вспомогательных и страховочных приспособлений	
	Безопасно выполнять работы при текущем содержании мостового полотна	
	Безопасно производить работы на высоте	
	Останавливать поезд в случаях, угрожающих жизни и здоровью людей или безопасности движения	
Необходимые знания	Технологический процесс выполнения работ средней сложности по ремонту и техническому содержанию искусственных сооружений (прикрепление элементов пролетных строений болтами, установка и прикрепление контруголков, контррельсов и охранных уголков, монтаж, демонтаж, техническое обслуживание и ремонт уравнительных приборов и вкатывателей, ремонт и техническое обслуживание механических и электрических приводов механизмов разводки и рельсовых стыков-замков разводных пролетных строений, ремонт и содержание безбалластного мостового полотна, полотна на деревянных брусьях и металлических поперечинах, укладка арматурных сеток, омоноличивание прокладного ряда, визирование оси пути на искусственных сооружениях с применением оптических приборов, устранение отклонений, устройство железобетонных рубашек и поясов, осмотр и ремонт гидроизоляции железобетонных и бетонных пролетных строений с применением разгружающих пакетов, инъектирование кладки опор искусственных сооружений и труб, нанесение набрызг-бетона)	
	Технологический процесс ремонта с заменой узлов пролетных строений арочных, балочных, разводных и висячих мостов в объеме, необходимом для выполнения работ	
	Способы сопряжения элементов пролетных строений	
	Правила монтажа металлоконструкций с применением высокопрочных болтов	
	Устройство конструкций рельсовых стыков-замков, технология производства работ по их ремонту	
	Способы и приемы установки подъемного оборудования и вспомогательных обустройств и приспособлений	
	Правила сборки опалубки и способы кладки из естественного камня надсводного строения арочных, балочных мостов, труб, лотков и оголовков, кладки из тесанного камня наружных верстовых рядов мостовых опор	
	Правила сплошной замены мостового полотна	
	Способы визирования с применением оптических приборов	
	Правила устройства и содержания безбалластного мостового полотна	
	Способы приготовления бетонной смеси с пластифицирующими добавлениями для нагнетания и набрызг-бетона (торкретирования)	
	Способы приготовления полимерцементного раствора	
	Устройство и принцип работы механизмов	
	Правила эксплуатации путевого механизированного инструмента в объеме, необходимом для выполнения работ	
	Инструкция по содержанию искусственных сооружений в объеме, необходимом для выполнения работ	
	Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения работ	
	Требования охраны труда, пожарной безопасности в объеме, необходимом для выполнения работ	
	Правила применения средств индивидуальной защиты в объеме, необходимом для выполнения работ	
	Правила безопасности для работников железнодорожного транспорта на электрифицированных участках в объеме, необходимом для выполнения работ	
	Локальные нормативные акты по ремонту и техническому содержанию искусственных сооружений железнодорожного транспорта	
Другие характеристики	-	

3.3. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Выполнение сложных работ по ремонту искусственных сооружений	Код	C	Уровень квалификации	4	

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Возможное наименование должностей, профессий	Ремонтник искусственных сооружений 6-го и 7-го разрядов	

Требования к образованию и обучению	Среднее общее образование
Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих	
Требования к опыту практической работы	Не менее двух лет по ремонту искусственных сооружений	
Особые условия допуска к работе	Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке
Ремонтники искусственных сооружений, работающие на высоте, к работе допускаются после прохождения медицинского осмотра на отсутствие противопоказаний к выполнению работ на высоте, аттестации квалификационной комиссией и при наличии удостоверения на право выполнения таких работ <6>	
Другие характеристики	-	

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности	
ОКЗ	7232	Механики и ремонтники летательных аппаратов, судов и железнодорожного подвижного состава	
ЕТКС	§ 81	Ремонтник искусственных сооружений (6-й разряд)	
	§ 82	Ремонтник искусственных сооружений (7-й разряд)	
ОКПДТР	18013	Ремонтник искусственных сооружений	

3.3.1. Трудовая функция

Наименование	Выполнение сложных работ по ремонту искусственных сооружений, кроме тоннелей	Код	C/01.4	Уровень (подуровень) квалификации	4	

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Инструментальная съемка плана и профиля пролетных строений и рельсового пути мостов	
	Измерение и контроль габаритности искусственных сооружений	
	Изготовление шаблонов при замене элементов металлических мостов	
	Изготовление и замена отдельных элементов и пролетных строений мостов в стесненных условиях	
	Контроль затяжки высокопрочных болтов и шпилек искусственных сооружений	
	Разметка раскладки плит и отверстий для высокопрочных шпилек в поясах балок пролетных строений мостов	
	Регулировка плит искусственных сооружений по высоте	
	Нивелирование профиля балок искусственных сооружений	
	Изготовление шаблонов для разметки мест врубок и отверстий для болтов при заготовке и смене мостовых брусьев	
	Перенос проектной эпюры мостовых брусьев на пролетное строение	
	Расчет допустимой стрелы подъема рельсового пути на мостах и рабочей высоты мостовых брусьев	
	Кладка из естественного тесанного камня ледорезов с побором камней, подпятовых камней в арках и сводах каменных мостов	
	Укладка и наращивание подферменных камней мостовых опор	
	Сборка и установка временных пакетных пролетных строений и опор мостов	
	Гидрологические измерения и наблюдения за режимом водного потока	
	Разбивка на местности оси обхода, осей элементов временных малых мостов и труб	
Необходимые умения	Безопасно выполнять работы по ремонту искусственных сооружений с использованием результатов расчетных и измерительных работ	
	Безопасно выполнять работы с применением измерительного инструмента (теодолит, специальный ключ для измерения затяжки болтов и шпилек, эхолот)	
	Рассчитывать величину стрелы подъема пути	
	Останавливать поезд в случаях, угрожающих жизни и здоровью людей или безопасности движения	
Необходимые знания	Технологический процесс выполнения сложных работ по ремонту и техническому содержанию искусственных сооружений (инструментальная съемка плана и профиля пролетных строений и рельсового пути, измерение и контроль габаритности искусственных сооружений, изготовление шаблонов при замене элементов металлических мостов, изготовление и замена отдельных элементов и пролетных строений в стесненных условиях, контроль затяжки высокопрочных болтов и шпилек, разметка раскладки плит и отверстий для высокопрочных шпилек в поясах балок пролетных строений, регулировка плит по высоте, нивелирование профиля балок, изготовление шаблонов для разметки мест врубок и отверстий для болтов при заготовке и смене мостовых брусьев, перенос проектной эпюры мостовых брусьев на пролетное строение, расчет допустимой стрелы подъема рельсового пути на мостах и рабочей высоты мостовых брусьев, кладка из естественного тесанного камня ледорезов с подбором камней, подпятовых камней в арках и сводах каменных мостов, укладка и наращивание подферменных камней мостовых опор, сборка и установка временных пакетных пролетных строений и опор, гидрологические измерения и наблюдения за режимом водного потока, разбивка на местности оси обхода, осей элементов временных малых мостов и труб)	
	Технологический процесс ремонта искусственных сооружений с выправкой опорных частей, с подъемкой, передвижкой и установкой пролетных строений на ось в объеме, необходимом для выполнения работ	
	Способы сборки, передвижки и установки пролетных строений	
	Способы выполнения кузнечных работ и клепальных работ с подвесных площадок, подмостей и люлек	
	Режимы нагрева и охлаждения обрабатываемых металлов	
	Способы установки кружал, раскружаливания и ремонта сводов арочных, балочных искусственных сооружений и труб	
	Правила работы с геодезическим инструментом	
	Правила составления плана и профиля пути и искусственных сооружений	
	Особенности гидрогеологических режимов работы водопропускных искусственных сооружений	
	Указания по гидрологическим наблюдениям на мостовых переходах	
	Инструкция по содержанию искусственных сооружений в объеме, необходимом для выполнения работ	
	Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения работ	
	Требования охраны труда, пожарной безопасности в объеме, необходимом для выполнения работ	
	Правила применения средств индивидуальной защиты в объеме, необходимом для выполнения работ	
	Правила безопасности для работников железнодорожного транспорта на электрифицированных участках в объеме, необходимом для выполнения работ	
	Локальные нормативные акты по ремонту и техническому содержанию искусственных сооружений железнодорожного транспорта в объеме, необходимом для выполнения работ	
Другие характеристики	-	

3.3.2. Трудовая функция

Наименование	Выполнение сложных работ по ремонту искусственных сооружений, включая тоннели	Код	C/02.4	Уровень (подуровень) квалификации	4	

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Ремонт искусственных сооружений с перекладкой обделки стен и обратного свода тоннеля, с применением пневмо- или электроинструмента с подмостей или других вспомогательных и страховочных приспособлений	
	Контрольное нагнетание раствора в обделку и за обделку тоннеля	
	Установка и заделка в готовые отверстия (бурки) анкеров в своде тоннеля	
	Разломка дефектных мест бетонной (железобетонной) обделки свода тоннеля	
	Чеканка нестандартных и сложных швов в стенах тоннеля с применением пневмо- или электроинструмента	
	Отвод капежа от контактного провода в искусственных сооружениях	
	Ликвидация вертикальных трещин в тоннеле	
Необходимые умения	Безопасно производить работы по ремонту тоннелей	
	Безопасно производить работы с применением пневмо- и электроинструментов	
	Безопасно производить работы с применением подмостей или других вспомогательных и страховочных приспособлений	
	Останавливать поезд в случаях, угрожающих жизни и здоровью людей или безопасности движения	
Необходимые знания	Технологический процесс выполнения работ в тоннелях (контрольное нагнетание раствора в обделку и за обделку тоннеля, установка и заделка в готовые отверстия (бурки) анкеров в своде тоннеля, разломка дефектных мест бетонной (железобетонной) обделки свода тоннеля, чеканка нестандартных и сложных швов в стенах тоннеля с применением пневмо- или электроинструмента, отвод капежа от контактного провода, ликвидация вертикальных трещин в тоннеле)	
	Технологический процесс ремонта искусственных сооружений с перекладкой обделки стен и обратного свода тоннеля, с применением пневмо- или электроинструмента в объеме, необходимом для выполнения работ	
	Способы контрольного нагнетания раствора в обделку и за обделку тоннеля	
	Способы установки и заделки в готовые отверстия (бурки) анкеров в своде тоннеля	
	Способы разломки дефектных мест бетонной (железобетонной) обделки свода тоннеля	
	Способы чеканки нестандартных и сложных швов в стенах тоннеля с применением пневмо- или электроинструмента	
	Способы отвода капежа от контактного провода	
	Методы ликвидация вертикальных трещин в тоннеле	
	Инструкция по содержанию искусственных сооружений в объеме, необходимом для выполнения работ	
	Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения работ	
	Требования охраны труда, пожарной безопасности в объеме, необходимом для выполнения работ	
	Правила применения средств индивидуальной защиты в объеме, необходимом для выполнения работ	
	Правила безопасности для работников железнодорожного транспорта на электрифицированных участках в объеме, необходимом для выполнения работ	
	Локальные нормативные акты по ремонту и техническому содержанию искусственных сооружений железнодорожного транспорта в объеме, необходимом для выполнения работ	
Другие характеристики	-	

IV. Сведения об организациях - разработчиках
профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Центр организации труда и проектирования экономических нормативов - филиал ОАО "РЖД", ЦОТЭН ОАО "РЖД", город Москва	
Директор	Семерова Татьяна Георгиевна	

4.2. Наименования организаций-разработчиков

1	Департамент по организации, оплате и мотивации труда ОАО "РЖД", город Москва	
2	Департамент управления персоналом ОАО "РЖД", город Москва	

--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор занятий.
<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
<3> Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 169; 2015, N 29, ст. 4373); постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 1999 г. N 1020 "Об утверждении перечня профессий и должностей работников, обеспечивающих движение поездов, подлежащих обязательным предварительным, при поступлении на работу, и периодическим медицинским осмотрам" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 37, ст. 4506).
<4> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 52, раздел "Железнодорожный транспорт".
<5> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.
<6> Приказ Минтруда России от 28 марта 2014 г. N 155н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" (зарегистрирован Минюстом России 5 сентября 2014 г., регистрационный N 33990), с изменениями, внесенным приказом Минтруда России от 17 июня 2015 г. N 383н (зарегистрирован Минюстом России 22 июля 2015 г., регистрационный N 38119).